
TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY

	Názov zákazky:
	Technické vybavenie špeciálnej rastlinnej výroby

	Prijímateľ/obstarávateľ:
	Mária Molnárová
Sídlo:   Tachty 98, 980 34 Tachty,  IČO:  33546011




Uchádzač potvrdí jednu alebo viacero častí, podľa toho, ktoré vie dodať. 
	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA


	Obchodné meno: 
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	


	Kombajn 1 ks
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom:


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	max. výkon motora
	min. 585 koní
	

	Palivová nádrž
	Min. 1200 l
	

	Nádrž AdBlue
	Min. 150 l
	

	Prevodovka 
	2 stupňová
	

	Pojazdová rýchlosť
	Min. 30 km/hod
	

	Pohon zadnej nápravy
	áno
	

	Pneumatiky predné 
	900/60 R 32
	

	Pneumatiky zadné
	600/65 R 28
	

	Hydraulický reverz šikmého dopravníka
	áno
	

	Dvojrotorové axiálne mlátiace ústrojenstvo s tangenciálnym vstupom
	áno
	

	Lapač kameňa
	áno
	

	Celková plocha sít (predsito, horné a dolné sito)
	Min. 6,5 m2
	

	Automatické vyrovnávanie sitovej skrine
	áno
	

	Dvojité domlacovacie ústrojenstvo
	áno
	

	Rozmetač pliev
	áno
	

	Objem zásobníka na zrno
	Min. 14 000 l
	

	Flexibilná žacia lišta s pracovným záberom
	Min. 9 m
	

	Dvojnápravový podvozok na lištu
	áno
	

	Diskový podmietač s variabilným prihnojovaním- 1 ks                   
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom:


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Ťahaný v spodných ramenách hydrauliky traktora
	áno
	

	pracovný záber 
	6 m
	

	hmotnosť
	Min 6000 kg
	

	Odpruženie diskov
	áno
	

	priemer diskov
	min. 600 mm
	

	Maximálna pracovná hĺbka hydraulicky nastaviteľná 
	min. 12 cm
	

	Vhodný pre traktor s výkonom
	 240 KS
	

	dva rady zavlačovacích prstov
	áno
	

	nožový valec s priemerom
	Min. 500 mm
	

	pneumatický dvojokruhový brzdový systém
	áno
	

	osvetlenie
	áno
	

	Aplikátor s variabilným prihnojovaním na kvapalné hnojivá s nádržou s objemom
	Min. 1000 l
	



	Ťahaný postrekovač – 1 ks      
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom:


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Pracovný záber 
	24 m
	

	nádrž s objemom 
	Min. 4500 l
	

	preplachovacia nádrž na vnútorné/vonkajšie čistenie s objemom 
	Min. 400 l
	

	nádrž na čistú vodu s objemom 
	Min. 15 l
	

	čerpadlo s prietokom
	Min. 270 l/min.
	

	elektronická regulácia postrekovej dávky 
	áno
	

	automatické vypínanie sekcií
	áno
	

	zdvíhanie ramien v rozmedzí 
	Min. 50-220 cm
	

	Vzduchová podpora pri aplikácii postreku
	áno
	

	hydraulicky ovládané ramená
	áno
	

	Ultrazvukové riadenie výšky ramien
	áno
	

	celkové naklápanie ramien 
	áno
	

	Širokouhlý kĺbový hriadeľ
	áno
	

	ISOBUS pripojenie stroja
	áno
	

	Počítačom riadené sledovanie stopy traktora
	áno
	

	kolesá 300/95 R46 s plynulým nastavením rozchodu v rozmedzí 
	Min. 180-210 cm
	

	Odpruženie nápravy
	áno
	

	parkovacia brzda a prevádzkové pneumatické brzdy
	áno
	

	spodný záves K80
	áno
	




	Radličkový kyprič s variabilným prihnojovaním- 1 ks       
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom:


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Ťahaný v spodných ramenách hydrauliky traktora
	áno
	

	pracovný záber 
	4 m
	

	hmotnosť
	Min 6000 kg
	

	Počet radov radličiek 
	Min. 4
	

	Pružinové istenie radličiek
	áno
	

	pracovná hĺbka hydraulicky nastaviteľná v rozmedzí  
	min. 5-20 cm
	

	Vhodný pre traktor s výkonom
	 240 KS
	

	Disky na zapracovanie rastlinných zvyškov
	áno
	

	utužovací valec
	áno
	

	pneumatický dvojokruhový brzdový systém
	áno
	

	osvetlenie
	áno
	

	Aplikátor s variabilným prihnojovaním na kvapalné hnojivá s nádržou s objemom
	Min. 1000 l
	



	Rozmetadlo priemyselného hnojiva s variabilnou aplikáciou– 1 ks                    
Výrobca: 
Typové označenie: 


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	objem zásobníka 
	Min. 4000 l
	

	Hydraulicky ovládaný kryt zásobníka
	áno
	

	pracovný záber24 m
	áno
	

	použitie len jedného typu rozmetávacích lopatiek pre plošné ako aj hraničené rozmetávanie
	áno
	

	osvetlenie pre prepravu po komunikáciách
	áno
	

	ISOBUS pripojenie stroja
	áno
	

	Ovládanie rozmetacieho obrazca na úvrati
	áno
	

	Variabilná aplikácia hnojív
	áno
	

	Tenzometrické váhy
	áno
	



	Stroj na predsejbovú prípravu s variabilným prihnojovaním - 1 ks      
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom:


	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	pracovný záber 
	9 m
	

	hmotnosť
	Min 3000 kg
	

	Počet radov radličiek
	Min. 4
	

	Odpružené istenie radličiek
	áno
	

	Vodiace kolesá
	áno
	

	Kypriče stôp
	áno
	

	Vhodný pre traktor s výkonom
	 240 KS
	

	Odpružená smyková lišta 
	áno
	

	Dvojitý drobiaci valec
	áno
	

	Osvetlenie
	áno
	

	Aplikátor s variabilným prihnojovaním na kvapalné hnojivá s nádržou s objemom
	Min. 1000 l
	



Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu dodávateľa:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



