	Položka:  Diagnostika monitorovacích služobných vozidiel

	Parameter
	Špecifikácia

	Základná charakteristika 
	Monitorovacie vozidlo je služobné motorové vozidlo vybavené mobilnými systémami vizuálneho sledovania v pásme viditeľného a infračerveného spektra. Je určené na detekciu, rozpoznávanie a monitorovanie vzdušných , pozemných objektov a aktivít v hraničnom priestore v dennej i nočnej dobe a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok.
Kamery a senzory sú umiestnené na manipulátore, ktorý zaisťuje, aby senzory boli nasmerované v rovine azimutu a elevácie podľa požiadaviek operátora. Elektro – optický systém je nainštalovaný na dodávkovom vozidle

	Rozsah profylaktických prác
	Kontrola manipulátora
1. Kontrola vnútorných častí
1. Kontrola vonkajších častí

Kontrola kamier
1. Overenie správnej funkčnosti kamier
1. Prípadná rektifikácia

Kontrola ovládacej konzoly
1. Overenie správnej funkcie ovládacieho SW
1. Kontrola funkčnosti GPS a mapových podkladov
1. Kontrola funkčnosti laserového diaľkomeru
1. Overenie správnej funkcie OS
1. Kontrola konektorov
1. Overenie funkcie joysticku a trackerballu

Kontrola napájacej sústavy
1. Kontrola stavu akumulátorov
1. Overenie funkcie nabíjania
1. Premeranie el. veličín
1. Kontrola konektorov

Kontrola výťahového zariadenia
1. Mazanie trecích plôch
1. Kontrola motora
1. Kontrola koncových spínačov
1. Overenie správnej parkovacej polohy

Kontrola ostatných zariadení vo vozidle
1. Kontrola detekcie ochrany vozidla PIR senzormi


	Technická podpora
	1. Mercedes Sprinter SO-475 AF, B-42345
1. nefunkčná IR kamera
1. ak je možné, doplniť DVR systém 
1. potrebná inštalácia RCM programu (ak je potreba tak nový PC, upgrade máp)
1. neúplné mapové podklady
1. kontrola nabíjania systému RCM kamery akumulátorov 24V obehu za chodu vozidla
1. nefunkčný laserový diaľkomer
1. oprava plynových piestov na sedačkách v nadstavbe vozidla príp. výmena sedadiel
1. údržba PC
1. nastavenie aktuálneho času na termokamere
1. výmena nabíjačky na batérie 24V
1. je potrebná montáž klimatizácie do priestoru operátora
1. utesnenie žľabu termokamery L profilom

1. Mercedes Sprinter SO-471 AF, B-42344
1. dochádza k výpadkom funkčnosti termokamery, ktorá je po repase
1. ak je možné, doplniť DVR systém
1. potrebná inštalácia RCM programu (ak je potrebné nový PC, upgrade máp)
1. neúplné mapové podklady
1. nefunkčný laserový diaľkomer
1. zrnenie digitálneho prenosu termokamery na pravom monitore (sporadicky)
1. oprava plynových piestov na sedačkách v nadstavbe vozidla, popr. výmena sedačiek
1. porucha zámku dverí vodiča aj bočných dverí do nadstavby (pri použití diaľkového ovládania)
1. údržba PC
1. je potrebná montáž klimatizácie do priestoru operátora
1. utesnenie žľabu termokamery L profilom
1. nastavenie aktuálneho času na termokamere
1. zateká popri tesnení ventilátora

1. Mercedes Sprinter SO-976 AR, B-42346
1. nefunkčná termokamera
1. ak je možné doplniť DVR systém
1. nefunkčný laserový diaľkomer
1. potrebná inštalácia RCM programu (ak je potreba tak nové PC, upgrade máp)
1. výmena nabíjačky na termovíziu 24V
1. neúplné mapové podklady 
1. údržba PC
1. nastavenie aktuálneho času na termokamere
1. je potrebná montáž klimatizácie do priestoru operátora
1. utesnenie žľabu termokamery L profilom
1. kontrola nabíjania systému RCM kamery akumulátorov 24V obehu za chodu vozidla
1. oprava plynových piestov na sedačkách v nadstavbe vozidla – viď foto 

1. Mercedes Sprinter SO-718 AS, B-45883 
1. dvere medzi obsluhou a prednou časťou sa zle zatvárajú
1. na sedačkách nefunguje nastavenie opierok na ruky 
1. pri teplotách -10°C v nočnej službe pri zapnutí nezávislého kúrenia na maximum nevie dostatočne vyhriať priestor operátorov a prednú časť vozidla. Ukazovateľ teploty na nezávislom kúrení nezodpovedá skutočným teplotám v priestore.
1. kontrola softvéru manipulátora
1. inštalovať tepelnú izoláciu bočných stien a dverí

1. Nissan Patrol KE-083 DS, B-75123
1. oprava manipulátora - zasekáva sa 
1. výmena monitorov
1. upraviť citlivosť manipulátora 
1. údržba PC
1. neúplné mapové podklady
1. kontrola softvéru

1. VW Syncro SO-572 AD, B-42159
1. výmena manipulátora
1. neúplné mapové podklady
1. údržba PC
1. nefunkčný laserový diaľkomer
1. nefunkčná termokamera




