Názov: Detektor výbušnín IONSCAN 500 DT
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Umiestnenie: Oddelenie chémia a toxikológie odboru prírodovedného skúmania a kriminalistických analýzy Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Bratislava
SAP identifikátor: 1001 000 23614 / 0000
Hodnota: 77 421.50 €
Popis poruchy: Nefunkčný napájací zdroj.

Na ďalšej strane sken z návodu na použitie.

[bookmark: _GoBack]
[image: ]
image1.jpeg




image2.png
smtths

3.1 Zapojenie detektora IONSCAN 500DT

Detektor IONSCAN 500DT je urceny na prevadzku v r6znych prostrediach, na miestach ako st letisk®e
verejné budovy, jadrové elektrarne, atd. Na ziskanie podrobnych inform4cif, pozri , Technické udajPre spuste
na strane 2 - 5. Na prevadzku detektora si vyberte Cisty priestor. Neprikryvajte jednotku a t

nezabratujte prudeniu vzduchy, pretoze
prevadzke, mdze dojst k vypnutiu systému.

Na zapojenie detektora IONSCAN 500DT sa pouziva beZny napéjaci kabel do uzemneného
vystupu. Napéjaci kabel s povolenymi zdsuvkami je mozné zakupit v spolo¢nosti Smiths Detectig
alebo v miestnej predajni elektroingtalaéného materidly.

Figure 3-1

Port 6. External Printer

Obrazok 3-1 IONSCAN 500DT (zadna cast)

L. Vstupno vystupné porty 2. Sietovy konektor 3. USB Port
4. Konektor pre externy monitor 5. Konektor RS 232 6. Externd tladiaref

7. Spina¢ ON/OFF

Pripojenie detektora IONSCAN 500DT

IONSCAN 500DT (Rear View)
1. 10-Ports 2. Network Connection 3. USB Ports 4. External Monitor Port 5. RS$232

ak je vnitornd teplota vysSia ako teplota pri bez

7. On/Off Switch 8. AC Power

8.Konektor pre napéjanie AC
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e Z4kladné operacie
ska prirucka
ustenie detektora IONSCAN 500DT

Jie detektora IONSCAN 500DT dodrZiavajte nasledovny postup:
nie

] iy ; ite ho do polohy ON.
Ak bol hlavny vypinac vypnuty, prepni c v -
w. P _uMmﬁMcmM mMmmﬁm a podrzte tladidlo On/Off na prednej Casti detektora
. Pre

JONSCAN 500DT po dobu 5 sekund.
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; , Figure 3-2 ON/OFF Power Switch and Button
1 ,f On/Off Buttons 2. On/Off Switch

Obrazok 3-2 Zdrojové spinaée ON/OFF a tlacidla

1. Tla&dlo On/Off 2. Spinac On/Off
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OMHU—»HMP. Potas prevadzky detektor IONSCAN 500DT nepretrzite Boswﬁoﬁcmm woawwwmrw\wwo&
d E.nr% komponentu, LCD monitor signalizuje zlta farbu a zobrazi spravu o p X
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bola dosiahnuta nastavena hodnota.
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