|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:**  | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Technologické vybavenie do mliekarne – Výroba tvarohu** |
| **Predmet zákazky:** | 1. Výrobník syra 1 ks2. Lisovacie celonerezové vane 2 ks3. Linka na balenie gastro tvarohu 1 ks |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Výrobník syra** |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| výrobník syra minimálny objem 3 000 l |
| valcovitý výrobník horizontálneho typu |
| zabezpečenie syrárske harfy na krájanie a miešanie |
| zabezpečený ohrev minimálne na 50 0C |
| výrobník pripojený na existujúci rozvod prívodu mlieka |
| pripojenie CIP a riadenia zapojenia odťahu srvátky  |
| pripojenie na ľadovú vodu, pre možnosť chladenia v plašti |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Lisovacie celonerezové vane**  |
| Množstvo: | **2** **kusy** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| objem lisovacej vane 2 000 l  |
| rozmer lisovacej vane: 1 120 x 3 020 x 800 (š x d x v) – max. vonkajšie rozmery  |
| *Vybavenie vane:*  |
| kolieska, aby bola možnosť prepravy vane |
| výpustný otvor 50 mm ukončený pákovým ventilom a 50 mm mliekarenským skrutkovaním |
| vyberateľné perforované dno na odtekanie srvátky |
| konštrukcia a použité materiály - potravinárske prevedenie |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka:  | **Linka na balenie gastro tvarohu**  |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| kapacita linky 200 - 400 kg/hod. (podľa typu do 1 kg, 5 kg, 10 kg balenia) |
| balenie plne automatické do vedierok uvedenej hmotnosti |
| *Základné stroje a zariadenie:*  |
| vstupný dopravník |
| dávkovanie presnej hmotnosti a konzistencie |
| zaváranie ochrannej fólie |
| zatvorenie vrchnákom a následne posun na výstupný dopravník |
| plnoautomatizovaná linka - obsluha max. 1 človek |

Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| **Výrobník syra 1 ks** | /vyplní uchádzač/ |
| **Lisovacie celonerezové vane 2 ks** | /vyplní uchádzač/ |
| **Linka na balenie gastro tvarohu 1 ks** | /vyplní uchádzač/ |
| **Cena v eur bez DPH spolu**  | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača