Príloha – Špecifikácia a technické požiadavky

	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

	IČO: 
	00189103

	Názov zákazky:
	Technologické vybavenie do mliekarne – Príslušenstvo k výrobe

	Predmet zákazky:
	1. Skrutkový kompresor na vzduch 1 ks
2. Chladiaci agregát 1 ks
3. Ovinovačka paliet 1 ks
4. Vysokozdvižný vozík LPG na vonkajšiu prepravu 1 ks
5. Vertikálny lis na odpad 1 ks



	Položka: 
	Skrutkový kompresor na vzduch 

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	kompresor skrutkový na vzduch max. 10 bar.

	regulácia a ovládanie strojov vo výrobe  

	minimálny výkon 132 m3/hod. pri 7 bar. 

	štvorstupňová filtrácia s elektronickým odvodom kondenzátu



	Položka: 
	Chladiaci agregát

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	chladiaci agregát s kompletnou inštaláciou (elektroinštalácia a potrubné systémy) na zvýšenie kapacity súčasnej ľadovej vody

	kapacita ľadovej vody v objeme minimálne 3 000 litrov  o teplote 1 - 3 ºC

	výkon  kompresora minimálne 12 kW

	s ovládacím a riadiacim panelom na napojenie na jestvujúci systém ľadovej vody, ktorý je riadený a ovládaný

	akumulácia vody s výmenníkmi odpadového tepla na ohrev 

	akumulácia teplej vody minimálne 2 000 litrov, vrátane rozvodov vody  

	360 kWh akumulácie chladu v ľadovej vode



	Položka: 
	Ovinovačka paliet

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	rozmer palety 1 000 šírka x 1 200 dĺžka x 2 200 výška
poloautomatický ovinovací stroj s otvorenou otočnou plošinou

	bezpečnostná fotobunka na vstupe do otvorenej plošiny

	možnosť premiestnenia stroja pomocou vysokozdvižného vozíka

	pozvoľný́ rozjazd s reguláciou rýchlosti otočnej plošiny (frekvenčný́ menič)

	Základné špecifikácie:

	dvoj-motorové predpínanie  fólie

	nosnosť 1 200 kg

	rozdelenie predpínania v % na rozdelenie prítlaku fólie

	rozšírenie nájazdu pre elektrické vozíky  priemer plošiny 1 640 mm 

	rýchlosť otáčania 3 - 12 ot./min. 

	pripojenie 230 V - 50 Hz



	Položka: 
	Vysokozdvižný vozík LPG na vonkajšiu prepravu

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	výška zdvihu min. 2 420 mm 

	vidlice 1 220 x 122 x 40 

	superelastické pneumatiky (typ pneumatiky SE)

	kabína s kúrením

	maják a cúvací alarm

	ochranný rám vodiča

	smerové, brzdové a koncové svetlá

	nastaviteľná opierka pravej ruky vodiča

	nosnosť 2 000 kg pri ťažisku 500 mm

	palivo LPG

	ochranný rám



	Položka: 
	Vertikálny lis na odpad

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	otvor minimálne 1 m

	lisovací tlak min. 5 t

	motor min. 1 kW

	výška plnenia max. 950 mm


Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Cena v eur bez DPH:

	Skrutkový kompresor na vzduch 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaci agregát 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Ovinovačka paliet 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Vysokozdvižný vozík LPG na vonkajšiu prepravu 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Vertikálny lis na odpad 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Cena v eur bez DPH spolu 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
[bookmark: _GoBack]
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

