**TechnickÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Cisterna s aplikátorom“*** |
| ***Obstarávateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom**  Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom  IČO: 00 200 069 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia :** | **XXX (vyplní uchádzač)** |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Cisterna s aplikátorom** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1 | nádrž min. objem 14000 litrov |
| 2 | sklolaminátová nádrž |
| 3 | zabudovaný savoznak |
| 4 | horný plniaci otvor |
| 5 | náprava s nezávislými vahadlami |
| 6 | riadená zadná náprava |
| 7 | min. prepravná rýchlosť 40km/h |
| 8 | kolesá rozmeru min. 650/60R30,5 |
| 9 | spodný záves plynule výškovo prestaviteľný, guľa K80, 3t |
| 10 | oporná hydraulická noha |
| 11 | podjazdná ochrana na cisterne vzadu |
| 12 | čerpadlo s výkonnosťou min. 4000 l/min. |
| 13 | uhlová prevodovka s prevodovým pomerom 1,88:1 |
| 14 | centrálne mazanie čerpadla |
| 15 | rezačka vláknitých častí hnojovice so separáciou cudzích telies umiestnená pred vstupom do čerpadla |
| 16 | rýchlospojky na savicu 150mm |
| 17 | kardanový hriadeľ homokinetický so strižnou spojkou |
| 18 | blatníky plastové s držiakmi na savice |
| 19 | rozmetacia doska s pracovným záberom min. 15m |
| 20 | pätkový aplikátor s pracovným záberom min. 12m |
| 21 | min. dva rozdeľovače na ramenách so separáciou cudzích telies |
| 22 | min. priemer hadíc 40mm |
| 23 | možnosť ukladania savíc medzi rám stroja a nápravu v min. dĺžke 2x 5m |
| 24 | pätky a hadice umiestnené na pružinách |
| 25 | min. počet pätiek 48 ks |
| 26 | prítlak každej pätky min. 6kg |
| 27 | aplikátor sklopný na prepravnú šírku do 3 metrov |
| 28 | napájacia hadica |
| 29 | kompletné ovládanie cisterny a aplikátora z kabíny traktora pomocou Joysticku |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |