**Príloha č. 6: Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | Poľnohospodárske stroje:  1. lúčne brány s prísevom 1 ks |
| **Obstarávateľ:** | Statok Bizovo s.r.o.  Sídlo: Gortva 175, 98802 Gortva, IČO: 36810452 |

**Technické špecifikácie predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Technická špecifikácia – požadované parametre** | | | | **Splnenie požiadavky** | |
| Stroj **spĺňa/nespĺňa** požiadavku tech. špecifikácie | |
| **Stroj: LÚČNE BRÁNY s prísevom** | | | | | |
| **Výrobca:**  **Typové označenie:** | | | | | |
| **Požadovaný parameter** | | **Požadovaná hodnota** | | **Uviesť spĺňa/nespĺňa**  **(príp. čís. hodnotu podľa skutočnosti)** | |
| Nesené v zadnom trojbodovom závese | | Áno | |  | |
| Pracovný záber | | Min. 500 cm | |  | |
| Prepravná šírka | | Max. 300 cm | |  | |
| Počet pracovných sekcii | | Min. 3 | |  | |
| Počet oporných kolies | | Min. 6 | |  | |
| Priemer prstov | | Min. 10 mm | |  | |
| Dĺžka prstov | | Min. 490, max 550 mm | |  | |
| Minimálny počet prstov na jednu prac. sekciu | | 60 ks | |  | |
| Počet typov prstov na stroji | | Max. 1 | |  | |
| Hydraulická regulácia polohy bránových polí | | Áno | |  | |
| Celková hmotnosť | | Min. 1300 kg | |  | |
| Predná smyková lišta, istená pružinami | | Áno | |  | |
| Osvetlenie | | Áno | |  | |
| Pneumatická sejačka pre prísev s objemom zásobníka min. 300 l, pohon od kardanu, ovládací terminál v slovenskom jazyku | | Áno | |  | |
| Senzor naplnenia zásobníku osivom | | Áno | |  | |
| Počet výsevných valčekov | | Min. 2 | |  | |
| Kalibračné tlačidlo vyvedené k zásobníku s osivom | | Áno | |  | |
| Ochrana pre stratou prstou v prípade zlomenia | | Áno | |  | |
| Obslužné schodíky pri zásobníku sejačky | | Áno | |  | |
| Senzor rýchlosti a senzor polohy tiahla 3. bodu | | Áno | |  | |
|  | Jednotková cena bez DPH v EUR | | Počet kusov | | Cena celkom  bez DPH v EUR |
| **Prstové lúčne brány** |  | | 1 ks | |  |
| **DPH 20 %\*** | | | | |  |
| **Cena celkom s DPH v EUR** | | | | |  |

..................................................

Meno, podpis razítko