**Príloha č. 6: Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | Poľnohospodárske stroje:1. lúčne brány s prísevom 1 ks |
| **Obstarávateľ:**  | Statok Bizovo s.r.o.Sídlo: Gortva 175, 98802 Gortva, IČO: 36810452 |

**Technické špecifikácie predmetu zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Technická špecifikácia – požadované parametre** | **Splnenie požiadavky** |
| Stroj **spĺňa/nespĺňa** požiadavku tech. špecifikácie |
| **Stroj: LÚČNE BRÁNY s prísevom** |
| **Výrobca:****Typové označenie:**  |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť spĺňa/nespĺňa****(príp. čís. hodnotu podľa skutočnosti)** |
| Nesené v zadnom trojbodovom závese | Áno |  |
| Pracovný záber | Min. 500 cm |  |
| Prepravná šírka | Max. 300 cm |  |
| Počet pracovných sekcii | Min. 3 |  |
| Počet oporných kolies | Min. 6 |  |
| Priemer prstov | Min. 10 mm |  |
| Dĺžka prstov | Min. 490, max 550 mm |  |
| Minimálny počet prstov na jednu prac. sekciu | 60 ks |  |
| Počet typov prstov na stroji  | Max. 1 |  |
| Hydraulická regulácia polohy bránových polí  | Áno |  |
| Celková hmotnosť | Min. 1300 kg |  |
| Predná smyková lišta, istená pružinami  | Áno |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Pneumatická sejačka pre prísev s objemom zásobníka min. 300 l, pohon od kardanu, ovládací terminál v slovenskom jazyku | Áno |  |
| Senzor naplnenia zásobníku osivom  | Áno |  |
| Počet výsevných valčekov | Min. 2 |  |
| Kalibračné tlačidlo vyvedené k zásobníku s osivom | Áno |  |
| Ochrana pre stratou prstou v prípade zlomenia | Áno |  |
| Obslužné schodíky pri zásobníku sejačky | Áno |  |
| Senzor rýchlosti a senzor polohy tiahla 3. bodu | Áno |  |
|  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Počet kusov | Cena celkom bez DPH v EUR |
| **Prstové lúčne brány** |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %\*** |  |
| **Cena celkom s DPH v EUR** |  |

..................................................

Meno, podpis razítko