
	Obstarávateľ:
	HERITAGE SLAUGHTERHOUSE s.r.o.

	IČO:
	46 575 570



	Názov / predmet zákazky:
	Technológia porážky

	Množstvo:
	1 súbor



	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Trubkové hradenie hovädzie - zinkované prevedenie výška 1800-1900mm, zapustenie min. 200mm tvorené 5-timi trubkami, stĺpy hradenia 4ks rovný diel hradenia min. 22bm vrátane podkladového profilu 

	Pasť omračovacia hovädzia pneumatická, zinkované prevedenie vrátane pneumatického fixovania hlavy s úpravou pre rituálnu porážku 

	Plošina pred omračovaciu pasť - pozinkované prevedenie vrátane schodov a zábradlia

	Žľab vykrvovací - nerezové prevedenie vrátane dvojitej výpuste

	Navešovanie hovädzích kusov - bez kladkostroja

	Dráha trubková vykrvovacia - pozinkované prevedenie s ochranným plocháčom vrátane nosnej konštrukcie pozinkovanej, šróbovanej dĺžka min 20bm

	Zariadenie pneumatické na zvesovanie prázdnych vykrvovacích hákov

	Zariadenie prevešovacie - hydraulické vrátane hydraulickej jednotky

	Plošina prevešovacia pneumatická - nerezové prevedenie vrátane umývadla, sterilizátora nožov a oplachu záster rozmer minimálne 1900x1300/1100mm zdvih minimálne 2200mm

	Zariadenie pneumatické na dopravu prázdnych opracovacích hákov

	Zhod na nohy - nerezové prevedenie trubka s priemerom min. 400mm

	Bubon na sťahovanie hovädzích koží - nerezové prevedenie pre uchytenie do podlahy

	Stôl na opracovanie hovädzích hláv - nerezová konštrukcia - nylonová doska po celej ploche rozmer minimálne 1600x800x900mm

	Zariadenie rozpínacie dvojúčinné pneumatické prevedenie vrátane pneumatických zarážok – 3ks

	Zarážka plocháčovej dráhy pneumatická – 4ks

	Zarážka plocháčovej dráhy sklopná – 5ks

	Sklz na črevá a žalúdky vrátane sklopnej pneumatickej časti

	Dopravník na črevá a žalúdky dĺžka min 7000mm

	Plošina pracovná pneumatická na polenie - nerezové prevedenie vrátane umývadla a sterilizátora nožov rozmer min 1400x1300mm zdvih min 1600mm

	Dráha visutá plocháčová - pozinkované prevedenie vrátane nosnej konštrukcie pozinkovanej, šróbovanej dĺžka min 120bm

	Dráha visutá trubková - pozinkované prevedenie vrátane nosnej konštrukcie pozinkovanej, šróbovanej dĺžka min 40bm

	Kôš na vnútornosti – 10 x

	Hák klzný na trubkovú dráhu – 200 x

	Montáž a uvedenie technológie do prevádzky



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------
meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby*
* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom

