**Názov predmetu zákazky: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby**

**Technická špecifikácia:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Nákup postrekovača do špeciálnej rastlinnej výroby** | | | | | |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota**  **(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky**  **(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Postrekovač do špeciálnej rastlinnej výroby |  | počet | ks | 1 |  |
| Podvozok | Dĺžka stroja | cm | Max. 900 |  |
| Šírka stroja - max. | cm | Max. 300 |  |
| Výška stroja - max. | cm | Max. 400 |  |
| Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí | cm | Min.: 190 - 310 |  |
| Podjazdná výška | cm | Min.: 130 - 200 |  |
| Riadenie všetkých 4 kolies a riadenie 2 kolies, krab | - | áno |  |
| Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies | - | áno |  |
| Tempomat | - | áno |  |
| Výkon motora v KW - v rozmedzí | KW | Min.: 155 - 220 |  |
| Automatické mazanie podvozku | - | áno |  |
| Vertikálne sklápacie schody | - | áno |  |
| Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá | - | áno |  |
| Postreková rampa | Pracovný záber | m | Min. 36 |  |
| Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny | - | so vzduchom priamo v dýze, alebo postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo  postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy |  |
| Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom | - | áno |  |
| Quadrajet držiaky trysiek | - | áno |  |
| Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí | cm | Min.: 25 - 50 |  |
| Počet pracovných sekcií postrekovej rampy | ks | Min. 24 |  |
| Vybavenie systémom Sekcion control | - | áno |  |
| Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických  membránových ventilov | - | áno |  |
| Minimálna výška rampy nad porastom,alebo pôdou | cm | Min. 30 - 50 |  |
| Nádž a čerpací systém | Objem postrekovej nádrže v rozmedzí | l | Min.: 4 000 - 5 000 |  |
| Objem preplachovej nádrže - min. | l | Min.: 300 - 600 |  |
| Výkon postrekového čerpadla - min. | l/min | Min. 400 |  |
| Vnútorný priemer rozvodových potrubí v rozmedzí | mm | Min. 20 - 30 |  |
| Elektricky ovládané sekčné ventily | - | áno |  |
| Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže | - | áno |  |
| Nádržka na vodu s dávkovačom mydla | - | áno |  |
| Striekacia pištoľ s hadicou pre čistenie | - | áno |  |
| Automatické zastavenie plnenia nádrže | - | áno |  |
| Možnosť plnenia externým čerpadlom | - | áno |  |
| Kabína | Kabína s klimatizáciou a kúrením | - | áno |  |
| Počítačový terminál s dotykovým displejom | - | áno |  |
| Postrekovač vybavený autopilotom spolu so samostatným monitorom | - | áno |  |
| Ventilácia s uhlíkovými filtrami | - | áno |  |
| Pretlaková kabína | - | áno |  |
| Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá | - | áno |  |
| Vybavenie kamerovým systémom | - | monitor + min. 1 kam. |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča | - | áno |  |
| Pracovné svetlá | - | áno |  |
| LED osvetlenie rampy | - | áno |  |
| Standard Radio | - | áno |  |
| Cúvací alarm | - | áno |  |
| Chladený úložný priestor | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | | | | |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: SHR Miškovič, Kráľová nad Váhom 297, 92591 Kráľová nad Váhom | | | | áno |  |
| Zaškolenie obsluhy | | | | áno |  |
| Záručná lehota 12 mesiacov | | | | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | | | | áno |  |

Skladba ceny:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | | **Cena spolu v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena spolu v EUR**  **s DPH** |
| **Nákup postrekovača do špeciálnej**  **rastlinnej výroby** | Postrekovač do špeciálnej rastlinnej  výroby (1 ks) |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase a zároveň vyhlasujem, že predložená technická špecifikácia spĺňa požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: