Príloha č. 1
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Technické vybavenie pestovania cesnaku

	Obstarávateľ:
	
Poľnohospodárske družstvo Bošáca, , 913 07 Bošáca, 
IČO: 00206768




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Mechanický sadzač cesnaku jednoriadok

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Počet radov: 3 jednoriadky

	2.
	Vzdialenosť riadkov 450mm - nastaviteľná

	3.
	Rozpätie kolies nastaviteľné podľa traktora

	4. 
	Sadzač so sadou vysádzacích lyžičiek, štandardná veľkosť 27mm

	5.
	Jedna násypka na riadok

	6.
	Jeden miešač na riadok

	7.
	Každý riadok má svoj paralelogramový systém.

	8.
	Hnacie kolesá s nastaviteľnou výškou, vzhľadom na lôžko. 

	9.
	Hĺbka vysádzania nastaviteľná zadnými kolesami

	10. 
	Hustota sadenia: štandardné ozubenie nastaviteľné  od 7,5 do 12,7 strukov na meter

	11.
	Predné koleso 24 zubov/ riadkové koleso 16/18/21/24/27 zubov

	12.
	Sada lyžičiek pre 1 riadok jednoriadok (16 lyžičiek) (x3 riadky)

	13.
	Veľkoobjemová násypka extra 30 kg pre jednu sadiacu jednotku (x3 riadky)

	14.
	Mechanické značkovače

	15.
	Mikrogranulátorový systém pre troj riadok, 30L nádrž

	2. Stroj / zariadenie:   Vyorávač-viazač jeden riadok

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Stroj na zber cesnaku s listami. Minimálna  vzdialenosť riadkov 350mm

	2.
	Riadok má mať:
· Dva zberacie remene
· Nastavovanie rýchlosti remeňov
· Výškové nastavenie zberacích remeníc
· Hĺbkové nastavenie noža
· Bočný pohyb riadku, 1.30m.
· Progresívny vibrátor
· Vertikálny viazač
· Výškové nastavenie zväzovania
· Nastavenie veľkosti viazanice


	3.
	Bočný dopravník s reverzom dĺžky 2,50m

	4.
	Hydraulické čerpadlo s násobičom, namontované priamo na kardan, s tepelným výmenníkom oleja.

	3. Stroj / zariadenie:    Rezač vňate a koreňov cesnaku

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	· Manuálne plniace koleso s 13 úchytmi.

	2.
	· Plniace koleso hnané motorom s prevodovkou, rýchlosť  nastavitelná gombíkom zo strany stroja.

	3.
	· Rýchlosť nastavitelná od 1068 do 6435 hlavičiek za hodinu.

	4. 
	· Dva disky na rezanie koreňov (otáčajúce  sa opačným smerom), jeden disk pre vňať

	5.
	· Rýchle nastavovanie dĺžky stonky, od 3 do 15cm.

	6.
	· Výstupný dopravníkový pás pre hlavičky, výstupná výška 90cm.

	7.
	· Centrálna elektrická skriňa. Celkový výkon 1.50kW tri fázy, 220V/380V.

	4. Stroj / zariadenie:    Rozdružovacia linka cesnaku

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Plniaci dopravník : 
•	Dopravník s násypkou s kapacitou 150kg.
•	Motor s variátorom 370W – 380V tri fázy, 3.5 do 17ot/min rýchlosť pása 0.99 do 4.8m/min) 
•	Samostatne stojaci, možnosť použitia v iných linkách.
•	Kolesá ako príslušenstvo

	2.
	Rozdružovacia jednotka:
Spodný rozdružovací pás s 8mm špeciálnou gumou, 300mm široký.
Vrchná rozbíjacia platňa s gumou, nastavenie podľa veľkosti cesnaku
Sada 6 gumových prstov na dokončenie oddeľovania strúčkov
Dopravný pás pre manuálne dokončenie oddeľovania,  
Vysávanie šupiek umiestnené nad pás (stred & koniec)  1.50kW, 380V, tri fázy.
Rozdeľovací systém je hnaný motorom 550W, 380V, tri fázy.
Výkon stroja: 150kg do 200kg s tromi ľuďmi. 

	3.
	Triediaci bubon :
Priemer bubna 630mm
Trieda 1 (0.5m dlhá): Strúčiky menšie než 10mm
(25mmx13mmx1.75mm)
Trieda 2 (0.5m dlhá): Strúčiky od 10 do 17mm (19mmx19mmx1.45mm)
Trieda 3 (1.00m dlhá): Strúčiky od 18 do 23mm (25.4mmx25.4mmx1.75mm)
Trieda 4 (Koniec): Väčšie než 23mm
Elektrický motor tri fázy  380V


	4. 
	Kolesá pod plniaci dopravník

	5. Stroj / zariadenie:    Kefovací stôl na cesnak

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Kefovací stôl 500mm široký x 2450mm dlhý.

	2.
	18 kief 125mm priemer, stupňovité výšky kief, ktoré sa otáčajú rôznou rýchlosťou. Hnané reťazou.

	3.
	Výškové nastavenie kolesového podvozku na  prispôsobenie sa nasledujúcej linke

	4.
	Nastavenie toku cesnaku pomocou rýchlosti  podávacieho pásu. Čistiaci výkon sa dá upraviť zmenou  uhla stola so zdvihákom pod vstupom stola.

	5.
	Motor s prevodovkou 380 V tri fázy

	6.
	Spodný pás na hlinu

	7. 
	Manuálny variátor rýchlosti pre motory

	6. Stroj / zariadenie:    Dokončovací stôl na cesnak

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	PVC ručne dokončovací dopravníkový stôl s oddeleným priestorom v strede pre ukladanie cesnaku, pričom špina a šupy padajú na konci stola na spodný pás na hlinu 

	2.
	Veľkosť 0,60m x 4,50m x 1,10m výška.

	3.
	Na štyroch nohách.

	4.
	Prevodovka motora 380V tri fázy 

	5.
	Spodný pás na hlinu na vynášanie hliny + odpadu

	6.
	Manuálny variátor rýchlosti

	7. Stroj / zariadenie:    Lúpačka cesnaku

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Výstup : 5kg/5minút – do 60kg / hodina

	2.
	Čas lúpania:	2-3 minúty

	3.
	Elektrika 230/400V

	4.
	Komplet nerezové prevedenie

	5.
	Programovanie času

	6.
	Filter na šupy

	7.
	Pre struky cesnaku 2/3cm, priemer 1cm




Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Mechanický sadzač cesnaku jednoriadok
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Vyorávač-viazač jeden riadok
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Rezač vňate a koreňov cesnaku
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Rozdružovacia linka cesnaku
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Kefovací stôl na cesnak
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Dokončovací stôl na cesnak
	
	1
	

	Typové označenie:


	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	Lúpačka cesnaku
	
	1
	

	Typové označenie:


	Cena spolu za technické vybavenie cesnaku bez DPH
	



Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



