**Príloha č. 1:**

**Kúpna zmluva - Príloha č. 1**

**Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu:** | Technológia mokrého kŕmenia | **Počet kusov:** | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia – požadované technické parametre** | **Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra – požadovaná hodnota parametra** | **MJ** | *Parametre navrhovanej technológie – navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania)* | *Názov výrobcu* | *Typové označenie* |
| Matica šesťhranná poistná M8 A2 | 40 | ks | hodnota: |  |  |  |
| Podložka 8,4x24mm A2 | 40 | ks | hodnota: |  |
| Ventil PV4S/ rúra d=63mm, čierna farba | 96 | ks | hodnota: |  |
| Spojovacia skrinka AB1 pre kábel na pripoj. ventilu | 48 | ks | hodnota: |  |
| Dvoj. odtok. potrubie CS-Y-ks,2x1,2m PVC-rúra 63x4,7 | 96 | ks | hodnota: |  |
| Rúra 63x3mm 10bar PVC | 48 | m | hodnota: |  |
| Rúra 63x4,7mm 16bar PVC | 48 | m | hodnota: |  |
| Zmiešavacia rúra 63x3mm PVC transparent | 12 | m | hodnota: |  |
| Zmiešavacia rúra 63x3mm PVC | 276 | m | hodnota: |  |
| Mufňa 63mm 16bar PVC SG | 60 | ks | hodnota: |  |
| Skrutkovanie 63mm 16bar PVC | 8 | ks | hodnota: |  |
| Koleno 63mm 90° 10barPVC | 20 | ks | hodnota: |  |
| Vinkel 63mm 45° 16bar PVC | 15 | ks | hodnota: |  |
| Kleber 1,0kg Tangi | 8 | ks | hodnota: |  |
| Čistidlo 1,0l Tangi | 6 | ks | hodnota: |  |
| Štetec 802, Gr2 | 5 | ks | hodnota: |  |
| Čistiaca handra | 100 | ks | hodnota: |  |
| Vzduchová hadica 6x4x1mm/100m rolka/ | 4 | bal. | hodnota: |  |
| Vzduchový T-kus 10/6mm | 10 | ks | hodnota: |  |
| Vzduchová spojka 10x6mm | 10 | ks | hodnota: |  |
| Vzduchový T-kus 6mm | 10 | ks | hodnota: |  |
| Ventilový kábel YR 24x0,8 | 500 | m | hodnota: |  |
| UG Konektor | 200 | ks | hodnota: |  |
| Rozvádzač kábla ventilu so 48 vstupmi, puzdro AKL2g | 2 | ks | hodnota: |  |
| Rozpera 40cm dlhá-montáž na stenu až na 3rúry | 20 | ks | hodnota: |  |
| Strmeň M8-110/65/110-A2 | 20 | ks | hodnota: |  |
| Prívod vody na rúru 63mm pozostáva z 2m rúr 1" | 96 | ks | hodnota: |  |
| Vzduchová spojka 6m | 10 | ks | hodnota: |  |
| Sťahovacia páska GR76L | 1200 | ks | hodnota: |  |

Poznámka: v prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Miesto: .....................................

Dátum: ......................................

...........................................................................

*podpis a pečiatka navrhovateľa*