Príloha č. 1 – Špecifikácia a technické požiadavky

	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

	IČO: 
	00189103

	Názov zákazky:
	Technologické vybavenie do mliekarne – Výroba tvarohu

	Predmet zákazky:
	1. Výrobník syra 1 ks
2. Lisovacie celonerezové vane  2 ks
3. Linka na balenie gastro tvarohu 1 ks



	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	

	Položka: 
	Výrobník syra

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
SPĹŇA: ÁNO/NIE


	výrobník syra minimálny objem 3 000 l
	/vyplní uchádzač/

	valcovitý výrobník horizontálneho typu
	/vyplní uchádzač/

	zabezpečenie syrárske harfy na krájanie a miešanie
	/vyplní uchádzač/

	zabezpečený ohrev minimálne na 50 0C
	/vyplní uchádzač/

	výrobník pripojený na existujúci rozvod prívodu mlieka
	/vyplní uchádzač/

	pripojenie CIP a riadenia zapojenia odťahu srvátky 
	/vyplní uchádzač/

	pripojenie na ľadovú vodu, pre možnosť chladenia v plašti
	/vyplní uchádzač/



	Položka: 
	Lisovacie celonerezové vane  

	Množstvo:
	2 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
SPĹŇA: ÁNO/NIE

	objem lisovacej vane 2 000 l 
	/vyplní uchádzač/

	rozmer lisovacej vane: 1 120 x 3 020 x 800 (š x d x v) – max. vonkajšie rozmery  
	/vyplní uchádzač/

	Vybavenie vane: 
	

	kolieska, aby bola možnosť prepravy vane
	/vyplní uchádzač/

	výpustný otvor 50 mm ukončený pákovým ventilom a 50 mm mliekarenským skrutkovaním
	/vyplní uchádzač/

	vyberateľné perforované dno na odtekanie srvátky
	/vyplní uchádzač/

	konštrukcia a použité materiály - potravinárske prevedenie
	/vyplní uchádzač/



	Položka: 
	Linka na balenie gastro tvarohu

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
SPĹŇA: ÁNO/NIE


	kapacita linky 200 - 400 kg/hod. (podľa typu do 1 kg, 5 kg, 10 kg balenia)
	/vyplní uchádzač/

	balenie plne automatické do vedierok uvedenej hmotnosti
	/vyplní uchádzač/

	Základné stroje a zariadenie: 
	

	vstupný dopravník
	
/vyplní uchádzač/

	dávkovanie presnej hmotnosti a konzistencie
	/vyplní uchádzač/

	zaváranie ochrannej fólie
	/vyplní uchádzač/

	zatvorenie vrchnákom a následne posun na výstupný dopravník
	/vyplní uchádzač/

	plnoautomatizovaná linka - obsluha max. 1 človek
	
/vyplní uchádzač/


Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	CENOVÁ PONUKA
	Cena v eur bez DPH:

	[bookmark: _GoBack]Výrobník syra 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Lisovacie celonerezové vane  2 ks
	/vyplní uchádzač/

	Linka na balenie gastro tvarohu 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Cena v eur bez DPH spolu 
	/vyplní uchádzač/

	DPH
	/vyplní uchádzač/

	Cena v eur s DPH spolu
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
  Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

