	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Šípkové, družstvo

	IČO: 
	31433847

	Názov  zákazky: 
	Vinárske vybavenie

	Predmet zákazky: 
	1. Plniaca linka na víno
2. Etiketovací stroj

3. Drevené sudy 16 ks

4. Odkaľovacia nádrž

5. Vyvíjač pary

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


1. Plniaca linka na víno
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Druhy uzáverov: korkové a šrobovacie
	/vyplní uchádzač/

	Na viac typov fliaš
	/vyplní uchádzač/

	Materiál: nerezová oceľ
	/vyplní uchádzač/

	Automatická linka
	/vyplní uchádzač/

	Počet ihiel na plnenie: 8 
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľná výška hladiny plnenia
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia rýchlosti
	/vyplní uchádzač/

	Bezpečnostné kryty
	/vyplní uchádzač/

	Zásobník pre korkové uzávery
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery fliaš: priemer 50 – 120 mm, výška 180 – 380 mm
	/vyplní uchádzač/


2. Etiketovací stroj
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Dĺžka dopravníka:  600 mm – 1 800 mm
	/vyplní uchádzač/

	Na viac typov fliaš
	/vyplní uchádzač/

	Automatické zariadenie
	/vyplní uchádzač/

	Lepenie prednej aj zadnej etikety
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery fliaš: priemer 50 – 120 mm, výška 180 – 380 mm
	/vyplní uchádzač/

	Materiál konštrukcie: nerezová oceľ
	/vyplní uchádzač/

	Výbava: 4 kolesá pre ľahkú manipuláciu
	/vyplní uchádzač/

	Digitálny displej pre nastavenie možností
	/vyplní uchádzač/


3. Drevené sudy 16 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Objem: 225 l
	/vyplní uchádzač/

	Materiál: dubové drevo
	/vyplní uchádzač/

	Povrchová úprava sudov: opracovanie do hladka
	/vyplní uchádzač/

	Počet obručí: 6-8 ks
	/vyplní uchádzač/


4. Odkaľovacia nádrž
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Objem: 2 500 l
	/vyplní uchádzač/

	Výška nôh: 400 mm
	/vyplní uchádzač/

	Stáčací výpust s otočným odkaľovacím ventilom
	/vyplní uchádzač/

	Klapka s vonkajším závitom
	/vyplní uchádzač/

	Totálny výpust
	/vyplní uchádzač/


5. Vyvíjač pary
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Výkon: od 3,6 do 9 kW
	/vyplní uchádzač/

	Tlak pary: od 2,5 do 6 barov
	/vyplní uchádzač/

	Teplota pary: 165°C
	/vyplní uchádzač/

	Materiál: nerezová oceľ
	/vyplní uchádzač/

	Zásobník na vodu
	/vyplní uchádzač/


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	1. Plniaca linka na víno
	/vyplní uchádzač/

	2. Etiketovací stroj
	/vyplní uchádzač/

	3. Drevené sudy 16 ks
	/vyplní uchádzač/

	4. Odkaľovacia nádrž
	/vyplní uchádzač/

	5. Vyvíjač pary
	/vyplní uchádzač/

	Cena v EUR bez DPH  SPOLU
	/vyplní uchádzač/

	Cena v EUR s DPH       SPOLU
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
