**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Automatické vrecovanie a tlaková doprava*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Mlyn Trenčan spol. s r.o. Družstevná 344, 913 21 Trenčianska TurnáIČO : 36311740 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno/Nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Automatické vrecovanie a tlaková doprava**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | El.rozvádzač s riadiacou skriňou |
| 2. | Robotický podávač min.nosnosť 25 kg vrecia, výkon min.200 ks/hod. |
| 3. | Ovinovacie zariadenie hotových paliet min,8 paliet/hod. |
| 4. | Zásobník prázdnych paliet min.10 ks |
| 5. |  dopravník na vrecia, dĺžka min. 2m |
| 6. | Dopravník na hotové palety 1200x800mm, 5 paletových miest |
| 7. | 2xDúchadlo + protihlukový kryt - množstvo vzduchu 13,9 m3/min- tlak 900 mbar- pohon 37 kw |
| 8. | Rotačný zmiešovací podávač- otáčky 28 ot/min- výkon 10 t/hod- pohon 0,75 kw- pohon 0,75 kw |
| 9. | Sterilizátor-výkon 10 t/hod- pohon 11kw |
| 10. | Potrubie tlakovej dopravy- pr. 108 – 84 m- pr. 114 – 70 mmateriál ocel |
| 11. | Oblúky tlakovej dopravy- pr. 108 – 17 ks , rádius 400mm , délka 890 mm- pr. 114 mm – 6 ks , rádius 400 , délka 900 mm |
| 12.  | Klapky tlakovej dopravy Mayk – pr. 100 – 5 ks, pr. 120 – 3 ks , materiál ocel , ovládané vzduchom |
| 13. | Bodový prachový filter pr. 1000 mm-filtráční plocha – 23 m3-ovládání 24 v- materiál nerez |
| 14. | Ocelové zásobníky na nosnej konštrukcii -súbor 4 ks- materiál oceľ- náter farvou pro styk s potravinami- celkový objem 40 m3 |
| 15. | Vynášacie trubkové šneky 200 – tri kusy , dížky 5,5 m , 5,5 m, 3 m- výkon 10 t/hod- pohon 1,5 kw- materiál ocel |
| 16. | Tesniace ustrojenstvo 315- pohon 1,5 kw- výkon 10 t/hod |
| 17. | Lomený pásový dopravník s vlnovcom- výkon 10 t/hod-délka 4,5 m-výška 4,2 m |
| 18. | Korečkový výťah EK 155-dlžka 8 m-výkon 10t/hod |
| 19. | Spádové potrubie priemer 200 + kolená + sponky- dĺžka 20 m-materiál oceľ |
| 20. | Kompresor so sušičkou- objem nádrže 270 l- výkon 8 bar |
| 21.  | Rozvody ovládacieho vzduchu s príslušenstvom- materiál PPR 20- dížka 80 m |
| 22. | Filtračné zariadenie - filtrační plocha 96 m3- výška 4,6 m |
| 23. | Ventilátor - tlak 2700 kPa-spotřeba vzduchu 13 m3/hod pohon 5,5 kw |
| 24. | Elektroinštalácia |
| 25.  | Softvér, programovanie a napojenie všetkých nových strojov do centrálneho PC |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom v €** **bez DPH:** |
| **Automatické vrecovanie a tlaková doprava** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |