**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Automatické vrecovanie a tlaková doprava*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Mlyn Trenčan spol. s r.o.  Družstevná 344, 913 21 Trenčianska Turná  IČO : 36311740 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno/Nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Automatické vrecovanie a tlaková doprava** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | El.rozvádzač s riadiacou skriňou |
| 2. | Robotický podávač min.nosnosť 25 kg vrecia, výkon min.200 ks/hod. |
| 3. | Ovinovacie zariadenie hotových paliet min,8 paliet/hod. |
| 4. | Zásobník prázdnych paliet min.10 ks |
| 5. | dopravník na vrecia, dĺžka min. 2m |
| 6. | Dopravník na hotové palety 1200x800mm, 5 paletových miest |
| 7. | 2xDúchadlo + protihlukový kryt  - množstvo vzduchu 13,9 m3/min  - tlak 900 mbar  - pohon 37 kw |
| 8. | Rotačný zmiešovací podávač  - otáčky 28 ot/min  - výkon 10 t/hod  - pohon 0,75 kw  - pohon 0,75 kw |
| 9. | Sterilizátor  -výkon 10 t/hod  - pohon 11kw |
| 10. | Potrubie tlakovej dopravy  - pr. 108 – 84 m  - pr. 114 – 70 m  materiál ocel |
| 11. | Oblúky tlakovej dopravy  - pr. 108 – 17 ks , rádius 400mm , délka 890 mm  - pr. 114 mm – 6 ks , rádius 400 , délka 900 mm |
| 12. | Klapky tlakovej dopravy Mayk – pr. 100 – 5 ks, pr. 120 – 3 ks , materiál ocel , ovládané vzduchom |
| 13. | Bodový prachový filter pr. 1000 mm  -filtráční plocha – 23 m3  -ovládání 24 v  - materiál nerez |
| 14. | Ocelové zásobníky na nosnej konštrukcii -súbor 4 ks  - materiál oceľ  - náter farvou pro styk s potravinami  - celkový objem 40 m3 |
| 15. | Vynášacie trubkové šneky 200 – tri kusy , dížky 5,5 m , 5,5 m, 3 m  - výkon 10 t/hod  - pohon 1,5 kw  - materiál ocel |
| 16. | Tesniace ustrojenstvo 315  - pohon 1,5 kw  - výkon 10 t/hod |
| 17. | Lomený pásový dopravník s vlnovcom  - výkon 10 t/hod  -délka 4,5 m  -výška 4,2 m |
| 18. | Korečkový výťah EK 155  -dlžka 8 m  -výkon 10t/hod |
| 19. | Spádové potrubie priemer 200 + kolená + sponky  - dĺžka 20 m  -materiál oceľ |
| 20. | Kompresor so sušičkou  - objem nádrže 270 l  - výkon 8 bar |
| 21. | Rozvody ovládacieho vzduchu s príslušenstvom  - materiál PPR 20  - dížka 80 m |
| 22. | Filtračné zariadenie  - filtrační plocha 96 m3  - výška 4,6 m |
| 23. | Ventilátor  - tlak 2700 kPa  -spotřeba vzduchu 13 m3/hod  pohon 5,5 kw |
| 24. | Elektroinštalácia |
| 25. | Softvér, programovanie a napojenie všetkých nových strojov do centrálneho PC |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  
a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v € za jeden kus bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v €**  **bez DPH:** |
| **Automatické vrecovanie a tlaková doprava** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |