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	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Chladiaci box na uskladnenie  hotových výrobkov  z vlastnej produkcie.

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia 
	

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	vnútorné rozmery : d  3000 x š 2500 x  v 2500mm

	2.
	vstupné  dvere šírka 1000mm

	3.
	chladenie ložného priestoru je možné v teplotnom režime od 0  do 6° C, 

	4.
	teplota ložného priestoru digitálne nastaviteľná a  je technicky  monitorovaná,

	5. 
	zloženie stenových a stropných izotermických panelov:  izolačný sendvičový panel s izoláciou PIR 80 mm  

	6.
	kontajner je zo samonosnej  konštrukcia olemovaný  -  z vonkajšej strany     L profilom,

	7.
	dvere sú osadené zámkom ,

	8.
	osvetlenie vonkajšie a vnútorné boxu +  rozvádzač a prípojka na 230 V

	9.
	podlaha je liata hladká z výlevkou

	10. 
	steny a podlaha sú zmývateľné a dezinfikovateľné

	2. Stroj / zariadenie:   zariadenie na rezanie – porcovanie  zrejúcich tvrdých a polotvrdých syrov

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia
	

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	umožnuje rezať bochníky o velkosti - priemer  až 40cm

	2.
	umožňuje rozrezanie bochníka  na 12 rovnakých časti 

	3.
	celý bochník rozreže naraz jedným pohybom 

	4.
	je vybavený bezpečnostným  systémom pre obsluhu zariadenia 

	5. 
	rezacie ustrojenstvo je z nerezového kovu

	6.
	celé zariadenie  je úmyvateľné  tlakovou vodou  a dezinfikovateľné 

	7.
	pohyb rezacieho ústrojenstva nie je riešený ručne

	8.
	zariadenie je samostojace 

	3. Stroj / zariadenie:   zariadenie na údenie syrov  

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia
	

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	umožnuje údenie studeným dymom  - teplota  dymu je v rozsahu 30-35 stupnov Celsia

	2.
	teplota dymu je digitálne nastaviteľná

	3.
	teplota dymu je regulovaná a kontrolovaná automatickým  zariadenim

	4.
	prúdenie dymu je nútené

	5. 
	vnutorné rozmery udiarenskej komory sú :600-1000 x 500-1000x 1500-2000 mmm

	6.
	zariadenie  je v nerezovom prevedení

	7.
	celkový príkon : 5 -10 kW/400V

	8.
	generátor  dymu  je elektricky iniciovaný

	4. Stroj / zariadenie:   tlakové  formy na lisovanie  syrov

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia
	

	p.č.
	Položka, parameter

	A.
	20ks  syrárskych  foriem  s nasledovnou  špecifikáciou :forma kruhový tvar , vnútorné  uhly 90 st.  vnútorný priemer.200 - 240mm, výška min 170- 190 mm , materiál  potravinársky  plast , mikroperforovaná po  celom   obvode, prevedenie je s s kontaktnou  tesnosťou  veka a bočných  častí  formy pod 0,2 mm

	B.
	10ks  syrárskych  foriem  s nasledovnou  špecifikáciou :forma kruhový tvar , vnútorné  uhly 90 st.  vnútorný priemer 160-170mm, výška min 160-180 mm , materiál  potravinársky  plast , mikroperforovaná po  celom   obvode, prevedenie je s s kontaktnou  tesnosťou  veka a bočných  častí  formy pod 0,2 mm

	5. Stroj / zariadenie:   Umývačka  riadu   na  umývanie  syrárskych foriem

	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia
	

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	kôs  650 – 750mm x 650-750 mm      

	2.
	výška  800-900mm

	3.
	príkon  10-12 kw

	4.
	spotreba  vody  na  cyklus  3-5 l

	5. 
	celonerezové prevedenie 

	6.
	rozmery  zariadenia  800-900mmx 800-900mmx 1800x2000mm



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
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