**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodávka **,,Dialyzačné pomôcky,,** pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb – dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

**Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:**

**Časť č. 1 Zdravotnícke pomôcky pre automatizovanú peritoneálnu dialýzu**

|  |
| --- |
| 1. **Odpojovacie viečko s povidón jódom**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Určený na izoláciu konektora EASY- LOCK súpravy na prenos roztoku |  |
| Plastový uzáver obsahujúci povidón – jód |  |
| Určený na použitie s prenosovou súpravou PD MiniCap s predĺženou životnosťou |  |
| Jednorázové použitie  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Kryt spojenia s povidon jódovým roztokom**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj.**  |
| Určený na izoláciu konektora EASY- LOCK súpravy na prenos roztoku |  |
| Plastový uzáver obsahujúci povidón – jód  |  |
| Viečko obsahujúce povidón - jód |  |
| Určený na použitie s prenosovou súpravou PD MiniCap s predĺženou životnosťou  |  |
| Jednorázové použitie |  |

|  |
| --- |
| 1. **APD set 8- výstupov**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Sterilizačná metóda: etylénoxid |  |
| Konektológia: Luerov zámok |  |
| Systém dodávky DP**:** Systém 2 |  |

|  |
| --- |
| 1. **APD set 4- výstupy**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Sterilizačná metóda: etylénoxid |  |
| Konektológia: Luerov zámok |  |
| Systém dodávky DP**:** Systém 2 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Svorka výstupného portu na vloženie konektora súpravy na peritoneálnu dialýzu**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Svorka pre výstupný port vakov PD |  |
| Farba/modrá |  |
| Balené jednotlivo  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Transfer set- koncovka pacienta (prevodová hadička)**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:**  | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| **Set pozostáva:** | Sada je určená na použitie pri pripojení k CAPD Disposable Disconnect Y-Set Minicap Disconnect with Povidine-lodine Solution alebo iným kompatibilným odpojovacím systémom |  |
| Hadice a dvojitého tesniaceho konektora Luer zámku |  |
| Samičí uzamykací konektor/ zostavy svorky zapnutia a vypnutia |  |
| Sada je tiež určená na použitie pri pripojovaní k súpravám rúrok Cycler s univerzálnym konektorom |  |
| Sterilné |  |
| Nepyrogénne |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Uzamykateľný titánový adaptér**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Adaptér je dvojitý tesniaci adaptér Luer lock s 2- dielnym kombinovaným kompresným/ostnatým konektorom katétra |  |
| Sterilné balenie |  |
| Na jedno použitie |  |
| Použitie - na pripojenie PD katétra k súprave na prenos roztoku s uzamykacím konektorom  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Zátka na použitie pri automatizovanej peritoneálnej dialýze**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy** |  |
| **Technické a funkčné vlastnosti:** | **Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj** |
| Spojovací systém Luer |  |
| Rozpojovacia čiapočka Opti Cup s roztokom povidon jódu |  |

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky