
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia s cenovou ponukou


	Názov obstarávateľa:
	Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo

	IČO: 
	00 612 235

	Predmet zákazky: 
	Samochodný postrekovač 

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Motor

· min. 6 – valcový
· min. 240 HP 

min. 400 l palivová nádrž 
	/vyplní uchádzač/

	Náprava a rám
· nitovaný HD rám 

· podvozok odpružený 

· svetlosť podvozku min. 150 cm

rázvor min. 375 cm, mechanicky nastaviteľný rozchod kolies od 204 do 240 cm
	/vyplní uchádzač/

	Prevodovka a pohon 

· min. 2 elektronicky riadené čerpadlá 
· hydrostatický pohon EcoDrive 

· min. 3 rýchlostné rozsahy, max. rýchlosť 40 km/hod.

· prevodovka zlepšujúca svahovú dostupnosť   

· riadenie všetkých 4 kolies

· manuálna uzávierka prednej a zadnej nápravy 

pneumatiky min. 300/95 R52 
	/vyplní uchádzač/

	Nádrže a plnenie 
· samonosná nádrž min. 4200 l s hlbokým výpustným otvorom, efektívnym miešaním, vrátane súpravy preplachovacích dýz a suchým hladinoznakom

· preplachovacia nádrž min. 410 l 
· min. 15 l nádrž na čistú vodu 

· min. 180 l odkladací box 

· injektorové plnenie, tlakové vyprázdňovanie hlavnej nádže
· primiešavacie zariadenie 
súprava spodného plnenia s filtrom a hadicou
	/vyplní uchádzač/

	Čerpadlo 6-komorové membránové min. 334 l/min. 
	/vyplní uchádzač/

	Filtrácia min. 5 stupňová filtrácia 
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia 
· systém rýchlej a presnej regulácie dávky
· modulárna riadiaca jednotka s min. 13 postrekovými sekciami

min. 2 štvorcestné ventily 
	/vyplní uchádzač/

	Počítač
· predpríprava na ISOBUS
predpríprava na autopilota
	/vyplní uchádzač/

	Kabína a komfort
· kabína s min. 3 stĺpikovým designom, panoramatický výhľad
· LED osvetlenie 
· min. Class 4 ochrana
· klimatizácia, kúrenie

· pneumaticky odpružené sedadlo operátora s lakťovou opierkou
· el. nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá

· multifunkčný joystick s riadením funkcií postreku, manažment ramien a jazdy 
· automaticky sklápateľné prístupové schody

osvetlenie pre prácu v noci a jazdu po ceste
	/vyplní uchádzač/

	Ramená 
· záves ramien s flexibilným zdvihom ramien od 35 do 325 cm
· elektro-hydraulické ovládanie

· kyvadlový odpružený záves s hydraulickým tlmením 

· anti - vychyľovacie zariadenie ramien v horizontálnej rovine

· celkové aj individuálne naklápanie ramien – ľavé / pravé
· automatické ovládanie výšky, celkového aj individuálneho naklápania ramien

· min. 5 senzorov
· súčasné skladanie vnútorných / vonkajších sekcií ramien

nerezové rozvody ramien s chránenými držiakmi dýz 
	/vyplní uchádzač/

	Riadená vzduchová asistencia
· min. 2 ventilátory, každý s výkonom max. 2000 m3/h/m ramena
· rýchlosť výstupu vzduchu max.35m/s

· elektrická plynulá regulácia otáčok ventilátora

· riadená vzduchová asistencia

· elektricky riadené nastavenie vzduch. panel / dýzy

· min. 2 odolné vzduchové rukávy

lišta s plastovou vložkou na presné usmernenie prúdu vzduchu
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz, zaškolenie, servis, záruka
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
