Obstarávateľ: AGROVEX Novoť, družstvo, 029 55 Novoť,

IČO: 00164003

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Vybavenie cukrárenskej výroby**

**Opis predmetu zákazky:** Vybavenie cukrárenskej výroby - technológie a zariadenie

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky, predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia technologických zariadení:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regál nerezový,** rozmer: 1900 x 600 x 1700 mm \*4 x polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1900 x 600 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Regál nerezový,** rozmer: 1400 x 600 x 1700 mm  \*4 x polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Robot univerzálny ,** rozmer: max 600x1100x1200mm(šxhxv) príkon elektro: max 3W/400V objem kotlíka: min 60 l regulácia: min 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík | 1,00 | ks |
| **Redukčná sada 30 L k robotu** | 1,00 | ks |
| **Pec elektrická,** vonkajšie rozmery š\*h\*v: max 1000x1000x1800 mm príkon: max 3 x 4,1 kW typ rúry: statická, teplovzdušná horné a dolné ohrevné teleso  prídavný samostatný ventilátor  zvuková signalizácia 60min časovač  nastaviteľné nohy  vsuvy / sekcie v rúre: min 3 tepelný rozsah rúry: 50°C - 320 °C vnútro z materiálu: nerez hmotnosť. max 200 kg | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 800 x 900 mm \*2 x zásuvka pod pracovnou doskou vedľa seba \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 800 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, \*drevený plát, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1300 x 700 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 1400 x 700 x 900 mm \*2 x zásuvka pod pracovnou doskou vedľa seba \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 2,00 | ks |
| **Konvektomat el.,** rozmer: max 1000x900x+1100mm(šxhxv) príkon elektro: max 20kW/400V kapacita: max 11 x GN1/1 zásuvy naprieč pre lahšiu manipuláciu tvorba pary: v bojleri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné min 80 voliteľných PROGRAMOV MENU V SK jazyku  funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°C varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia min 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora min 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory integrovaná funkcia odvápnenia bojleru predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí | 1,00 | ks |
| **Podstavec pod konvektomat,** \*jednoradový, \*so vsuvmi pre GN nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Zmäkčovač vody ,** rozmer: max 200x550 (priem x v)  objem: min 10 l  vstupná teplota vody 8 - 25°C  max. odporúčaný prietok: 500 l/h | 1,00 | ks |
| **Gastronádoba smaltovaná, plná, rozmer : 325x530x40 mm** | 8,00 | ks |
| **Gastronádoba smaltovaná, plná, rozmer : 325x530x20 mm** | 8,00 | ks |
| **Sporák el. tálový s rúrou ,** rozmer: max 900x1000x1000mm(šxhxv) príkon elektro: max 22 kW/400V elektrický príkon tálu: max 16 kW počet varných zón: 4ks rozmer tálu: min 650 x 600 mm(šxh) elektrický príkon rúry: max 7 kW vnútorný rozmer rúry: max 700x800x400 mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Sporák kombinovaný, r**ozmer: max 900x1000x1000 mm(šxhxv) príkon plyn: max 32kW príkon elektro: max 8 kW/400V plynový príkon horákov: max: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický príkon rúry: max 8 kW vnútorný rozmer rúry: max 700 x 800 x 400 mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapaľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Rameno napúšťacie + žľab** | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1600 x 600 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1400 x 900 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný,** rozmer: 800 x 700 x 900 mm \*1 x spodná polica plná, nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Stôl pracovný ,** rozmer: 1500 x 900 x 900 mm \*2 x polica plná (spodná a stredná), nerez prevedenie | 1,00 | ks |
| **Skriňa chladiaca nerezová,** rozmer: max 1500 x 900 x 2000 mm(šxhxv) príkon elektro: max 1kW/230V objem: min 1400 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka monobloková chladiaca jednotka elektronické RIADENIE VLHKOSTI vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo - 8 x rošt GN2/1 | 1,00 | ks |
| **Vitrína chladiaca pultová,** rozmer: max 500x500x1000 mm(šxhxv) príkon elektro: max 0,3kW/230V objem: min 65 l počet políc : 4 prevedenie políc: otočné, roštové prev. teplota: +2/+10°C chladenie: ventilované elektronická riadiaca jednotka osvetlenie políc | 1,00 | ks |
| **Mixér ponorný ,** napätie (V): 230 príkon (W): 440 počet ot./min (funkcia mixéra): 1500-9000 počet ot./min (funkcia šľahača): 250-1500 spracovateľné množstvo (l) : 50 celková dĺžka mixéra (mm): max 800 celková dĺžka šľahača (mm). max 850 dĺžka nohy s nadstavcom mixéra (mm): max 400 dĺžka nadstavca šľahača (mm): max 300 priemer nadstavca (mm): max 150 Určený pre spracovanie do množstva 50 l. Plynulá regulácia pracovnej rýchlosti. Ergonomické držadlo s vypínačom, bezpečnostným a zaisťovacím tlačidlom. Systém automatickej regulácie rýchlosti. Výmenné pracovné nadstavce na mixovanie a šľahanie. Systém na jednoduchú výmenu poškodeného kábla. | 1,00 | ks |
| Doprava a inštalácia |  |  |