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Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Kontakt:
	

	Platca DPH:
	




	Názov predmetu:
Technické zariadenie na spracovanie osiva sladkej kukurice

	
Položka číslo:
	Riadok číslo:
	Názov / požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	MJ
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	1.
	Pohyblivé dno pre vykládku primárneho materiálu
	
	
	
	

	
	2.
	šírka
	min. 3000
	mm
	hodnota:
	

	
	3.
	dĺžka
	min. 6500
	mm
	hodnota:
	

	
	4.
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	
	5.
	hydraulický pohon
	áno
	
	áno/nie
	

	
	6.
	Vibračný podávač
	
	
	
	

	
	7.
	šírka
	min.800
	mm
	hodnota:
	

	
	8.
	dĺžka
	min.4000
	mm
	hodnota:
	

	
	9.
	kapacitný senzor
	áno
	
	áno/nie
	

	
	10.
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	2.
	11. 
	Dopravná cesta materiálu do odlisťovača 
	
	
	
	

	
	12.
	šírka
	500
	mm
	hodnota:
	

	
	13.
	dĺžka
	9000
	mm
	hodnota:
	

	
	14. 
	dvojnásobné zalomenie pre zmenu výšky dopravnej cesty
	áno
	
	áno/nie
	

	
	15. 
	bočné vlnovcové vedenie materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	16. 
	priečne unášače zabraňujúce spätnému prepadávaniu materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	17. 
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	3.
	18.
	Dopravná cesta odpadového hospodárstva
	
	
	
	

	
	19.
	šírka
	500
	mm
	hodnota:
	

	
	20.
	dĺžka
	11500
	mm
	hodnota:
	

	
	21.
	zalomenie pre zmenu výšky dopravnej cesty
	áno
	
	áno/nie
	

	
	22.
	bočné vlnovcové vedenie materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	23.
	priečne unášače zabraňujúce spätnému prepadávaniu materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	24.
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	4.
	25.
	Dopravná cesta vysušeného materiálu do zariadenia na separáciu osiva od klasov
	
	
	
	

	
	26.
	šírka
	500
	mm
	hodnota:
	

	
	27.
	dĺžka
	12500
	mm
	hodnota:
	

	
	28.
	dvojnásobné zalomenie pre zmenu výšky dopravnej cesty
	áno
	
	áno/nie
	

	
	29.
	bočné vlnovcové vedenie materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	30.
	priečne unášače zabraňujúce spätnému prepadávaniu materiálu
	áno
	
	áno/nie
	

	
	31.
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	5.
	32.
	Zariadenie na separáciu osiva od klasov
	
	
	
	

	
	33.
	kapacita
	min.3000
	kg/h
	hodnota:
	

	
	34.
	primárne čistenie vibračným sitom 
	áno
	
	áno/nie
	

	
	35.
	sekundárne čistenie vzduchom
	áno
	
	áno/nie
	

	
	36.
	Vzduchotechnika s cyklónom na separáciu malých častí inertného charakteru
	áno
	
	áno/nie
	

	6.
	37.
	Autonómny riadiaci systém na zabezpečenie plynulého chodu
	áno
	
	áno/nie
	

	7.
	38.
	Technická dokumentácia
	áno
	
	áno/nie
	

	8.
	39.
	Doprava a montáž na adrese: Horná Potôň 1269, 930 36, Horná Potôň
	áno
	
	áno/nie
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR:
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Miesto a dátum vystavenia ponuky:
[bookmark: _GoBack]
Platnosť ponuky (dátum): 

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:




