**Záhorácka konzerváreň, s.r.o.**

807, Moravský Svätý Ján 908 71

IČO: 36242977; IČ DPH: SK2020184386

Tel: +421 905 489899; E-mail: rusnak@zahorackakonzervaren.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Krájač kapusty** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Konštruovanie z nerezového oceľa | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Výška stroja | 1250 – 1400 mm |  |
| 3. | Šírka stroja | 1000 – 1200 mm |  |
| 4. | Dĺžka stroja | 900 – 1100 mm |  |
| 5. | Pohon | 1,5 – 2,2 kW |  |
| 6. | Výkon | 6 – 8 t/hod. |  |
| 7. | Rozvodná skrinka s tlačidlami štart/stop, núdzový stop | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Nerezový dopravník ku krájačku | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Rozmery nerezového dopravníka | Šírka: 550 – 650 mm  Dĺžka: 2800 – 3200 mm |  |
| 10. | Dopravník na vlastnom ráme s kolieskami a výškovo nastaviteľný | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Na výstupe z dopravníka stierka pásu so stredovým vodiacim klinom. | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: