	Názov obstarávateľa:
	ORAGRO-V, s.r.o.

	IČO: 
	31734766

	Predmet zákazky (stroj): 
	Poľné cambridge valce

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	x

	Pracovný záber min 9,4 m
	x

	Prepravná šírka max 2,5 m
	x

	Prepravná dĺžka min 7,2 m
	x

	Rozchod kolies min 1 800 mm
	x

	Počet valcov min 5 ks
	x

	Pracovná rýchlosť max 12 km/h
	x

	Prepravná rýchlosť / schválenie typu 40 km/h (EU) max 40 km/h
	x

	Pneumatické vzduchové brzdy dvojokruhové
	x

	Pripojenie k tretiemu bodu min kat. 2
	x

	Pneumatiky min rozmer 380/55-17
	x

	Potrebný výkon traktora min 95 kw/130 PS
	x

	Príp. zaťaženie nápravy min 2 780 kg
	x

	Príp. operné zaťaženie min 2 020 kg
	x

	Tlakové zariadenie vľavo aj vpravo
	x

	Dopravné LED osvetlenie
	x

	Imobilizér pre rozpernú lištu do TBZ
	x

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
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