Príloha č. 1 – Špecifikácia a technické požiadavky

	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

	IČO: 
	00189103

	Názov zákazky:
	Technologické vybavenie do mliekarne – Plnenie tekutých produktov

	Predmet zákazky:
	Plniaca linka na balenie tekutých mliečnych produktov  do kartónových obalov



	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	

	Položka: 
	Plniaca linka na balenie tekutých mliečnych produktov  do kartónových obalov

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
SPĹŇA: ÁNO/NIE


	komplet  plniaca linka (elektroinštalácia aj inštalácia potrubného systému) na balenie tekutých mliečnych produktov do kartónových obalov o trvanlivosti 15 – 28 dní  
	/vyplní uchádzač/

	tekuté mliečne produkty objemu: 0,2 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l 
	/vyplní uchádzač/

	hodinový výkon minimálne 2 800 ks/hod.
	/vyplní uchádzač/

	elektrický inštalovaný príkon plničky 19 kW, 380 V, priemerná spotreba 11 kW
	/vyplní uchádzač/

	Základné špecifikácie:  
	/vyplní uchádzač/

	plnič s prietokomerom
	/vyplní uchádzač/

	AISI 316 vyrovnávacia nádržka
	/vyplní uchádzač/

	dezinfekcia na kartóny H2O2 
	/vyplní uchádzač/

	dezinfekcia a sanitácia plniaceho stroja
	/vyplní uchádzač/

	centrálny mazací systém
	/vyplní uchádzač/

	automatické nastavenie CIP
	/vyplní uchádzač/

	výstupný dopravník
	/vyplní uchádzač/

	integrovaný ultrasonický aplikátor uzáverov
	/vyplní uchádzač/

	plnička tekutých výrobkov aj s kúskami ovocia do kartónov
	/vyplní uchádzač/

	systém dopravníkov z plničky do kartonovačky
	/vyplní uchádzač/

	kartonovačka na skupinové balenie o výkone 2 800 ks/ hodinu 2 x 3 ks, alebo 2 x 8 ks v kartóne
	/vyplní uchádzač/

	zásobník na kartóny, vybavený motorizovaným dopravníkom
	/vyplní uchádzač/

	PLC dotykový display, posuvný po celej dĺžke stroja
	/vyplní uchádzač/

	motorizovaný systém aplikácie lepidla - hot melt, kontrolovaný frekvenčným meničom a enkodérom
	/vyplní uchádzač/


Celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou a montážou všetkých zariadení, uvedenia do prevádzky, zaškolením obsluhy a poskytnutia technickej dokumentácie.
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	CENOVÁ PONUKA
	Cena v eur bez DPH:

	Cena v eur bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	DPH
	/vyplní uchádzač/

	Cena v eur s DPH 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
  Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

