Oprava dlažby a základové desky KD Derflice

Technický popis a postup prací

Oprava místností chodba, výčep, sklad

- vybourání teracové dlažby včetně podkladní mazaniny tl. 10cm včetně přesunu hmot a odvoz, uložení na skládku

- řezání betonu mezi podlahou z parket anebo ve dveřních otvorech

- provedení výkopů zeminy a suti (směs) tl. 15 cm pro novou skladbu podlahy včetně přesunu hmot a uložení na skládku

- provedení vyrovnávací vrstvy ze štěrku 0-32 včetně hutnění, přesunu hmot a materiálu

- vrtání výztuže pr.12mm po 30cm do základových pasů na chemickou kotvu

- oprava rozvodů vody a odpadu k výčepnímu pultu v délce 2 Bm

- betonáž základové desky 130 mm s kari sítí 15/15 drát 6mm beton C20/25

- asfaltová hydroizolace včetně zateplení podlahy polystyrenem 5 cm a separační fólie

- betonová mazanina tl. 60 mm C16/20

- nová dlažba 60/60 cm šedá (dle výběru investora) včetně lepidla, spárovací hmoty a silikonu spoj dlažba /sokl

- úprava konstrukce (dřevostavba) pro lepení soklu z dlažby montáž cetris desek, ukončovací lišta

- přechodové lišty (dilatační, ukončovací) nebo práh do dveřních otvorů

- oprava maleb u soklů, zakrývání konstrukcí, přípravné práce a dokončovací práce

- přesun nábytku, zařízení a výčepního pultu (odpojení a připojení) a navrácení zpět do původního stavu

- statické zajištění příček při bourání a dobetonování

- zařízení staveniště, uložení na skládku, přesun hmot, materiálů a osob, jestliže není uvedeno jinak

- veškeré práce obsahuji dodávku + montáž materiálů a byly doplněny do výkazu výměr dle zadání