|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ochranné rukavice – pre AFFF-H** | |
| **1. Použitie:** | Ochranné rukavice slúžia na zabezpečenie ochrany dolných častí rúk užívateľa pri likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore pri využití vrtuľníkovej techniky. Sú určené na bezpečné vykonávanie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu leteckého hasenia lesných požiarov s využitím vrtuľníkov (AFFF-H). |
| **Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:** | II |
| **Ochranné vlastnosti:** | Rukavice chránia proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu čepeľou, ďalšiemu trhaniu, prepichnutiu a prípadne proti nárazu. |
| **2. Normy:** | * EN 420:2003+A1:2009 * EN 388:2016+A1:2018 (minimálna odolnosť proti odieraniu – stupeň 4, odolnosť proti prerezaniu čepeľou – stupeň 5, odolnosť proti ďalšiemu trhaniu – stupeň 4, odolnosť proti prepichnutiu – stupeň 4, TDM odolnosť proti prerezaniu – stupeň F, ochrana proti nárazu – P) |
| **Veľkosť rukavíc:** | 6-12 podľa EN 420:2003+A1:2009 |
| **2. Popis výrobku:** | 2.1 musia byť odolné proti prerezaniu, prepichnutiu a musia byť vodeodolné |
| 2.2 musia mať protišmykovú gumu s odolnosťou proti prerezaniu a prepichnutiu |
| 2.3 priedušná bariéra na rukaviciach musí udržať ruky suché vo vlhkých podmienkach |
| 2.4 musia mať na zadnej strane prstov a ruky ochranu pred nárazom |
| 2.5 musia mať priliehajúce dlhé manžety a musia zabezpečiť ochranu ruky pred nečistotami |
| 2.6 musia mať reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť ruky pri slabom osvetlení |
| **3. Balenie:** | Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk). |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ochranné rukavice – lezecké pre AFFF-H** | |
| **1. Použitie:** | Ochranné rukavice slúžia na zabezpečenie ochrany dolných častí rúk užívateľa pri zásahoch a výcvikoch s vrtuľníkovou technikou s využitím lanovej techniky. Sú určené na bezpečné vykonávanie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu leteckého hasenia lesných požiarov s využitím vrtuľníkov (AFFF-H). |
| **Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:** | II |
| **Ochranné vlastnosti:** | Rukavice chránia proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu. |
| **2. Normy:** | * EN 420:2003+A1:2009 * EN 388:2016+A1:2018 (minimálna odolnosť proti odieraniu – stupeň 4, odolnosť proti prerezaniu čepeľou – stupeň 3, odolnosť proti ďalšiemu trhaniu – stupeň 3, odolnosť proti prepichnutiu – stupeň 3, TDM odolnosť proti prerezaniu – stupeň C) |
| **Veľkosť rukavíc:** | 6-12 podľa EN 420:2003+A1:2009 |
| **2. Popis výrobku:** | 2.1 musia byť vyhotovené tak aby v nich príslušník nestratil cit v prstoch |
| 2.2 špičky prstov, a vnútorná strana rukavice (dlaňová časť) musia byť zosilnené – vystužené dvojitou vrstvou usne |
| 2.3 rukavice musia byť vyrobené z kozej usne |
| 2.4 rukavice musia byť v miestach ohybu kĺbov vyrobené z usne a oderu odolného pružného polyamidu |
| 2.5 rukavice musia mať neoprénové manžety na suchý zips so zosilneným otvorom na karabínu |
| **3. Farba** | 3.1 Rukavice musia byť vyhotovené v čiernej farbe |
| **5. Balenie:** | Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)  Pred dodávkou musí byť umožnené vyskúšanie veľkostí rukavíc pre stanovenie počtu jednotlivých veľkostí rukavíc. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ochranné rukavice pre HCP** | |
| **1. Použitie:** | Ochranné rukavice slúžia na zabezpečenie ochrany dolných častí rúk užívateľa pri technickej pomoci a práci s prostriedkami HCP modulu a otvorenom priestore. Sú určené na bezpečné vykonávanie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu HCP. |
| **Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:** | II |
| **Ochranné vlastnosti:** | Rukavice chránia proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, ochrana proti prerezaniu , ochrana proti trhaniu, ochrana proti prepichnutiu. |
| **2. Normy:** | * EN 420:2003+A1:2009 * STN EN 388:2016+A1:2018 (minimálna odolnosť proti odieraniu – stupeň 4, odolnosť proti prerezaniu čepeľou – stupeň 1, odolnosť proti ďalšiemu trhaniu – stupeň 2, odolnosť proti prepichnutiu – stupeň 2, TDM odolnosť proti prerezaniu – stupeň B) |
| **Veľkosť rukavíc:** | 6-12 podľa EN 420:2003+A1:2009 |
| **2. Popis výrobku:** | 2.1 rukavice musia byť päťprstové |
| 2.3 priedušná bariéra na rukaviciach musí udržať ruky suché vo vlhkých podmienkach |
| 2.4 Spodná časť rukavíc – dlaň a vrchná časť – konce prstov z usne |
| 2.5 musia mať priliehajúce dlhé manžety ukončené suchým zipsom. |
| 2.6 musia mať pútko na zavesenie |
| 2.7 musia zabezpečiť ruku pred nečistotami |
| 2.8 musia byť z materiálu, ktorý dodáva odolnosť voči oleju, vode a petrochemickú odolnosť |
| **4. Balenie:** | Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk). |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pracovné rukavice pre MUSAR** | |
| **1. Použitie:** | Ochranné rescue ľahké zásahové rukavice slúžia na zabezpečenie ochrany dolných častí rúk užívateľa (dlane a časť zápastia) pri vykonávaní pátracích a zachnranárskych činností v mestskom prostredí. Sú určené na bezpečné vykonávanie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pátracích a zachranných činností stredného rozsahu v mestskom prostredí. (MUSAR) |
| **Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:** | II |
| **Ochranné vlastnosti:** | Rukavice chránia proti mechanickým rizikám na odolnosť proti odieraniu, prerezaniu čepeľou, ďalšiemu trhaniu, prepichnutiu a prípadne proti nárazu. |
| **2. Normy:** | * EN 420:2003+A1:2009 * EN 388:2016+A1:2018 (minimálna odolnosť proti odieraniu – stupeň 4, odolnosť proti prerezaniu čepeľou – stupeň 5, odolnosť proti ďalšiemu trhaniu – stupeň 4, odolnosť proti prepichnutiu – stupeň 4, TDM odolnosť proti prerezaniu – stupeň F, ochrana proti nárazu – P) |
| **Veľkosť rukavíc:** | 6-12 podľa EN 420:2003+A1:2009 |
| **2. Popis výrobku:** | 2.1 musia byť odolné proti prerezaniu, prepichnutiu a musia byť vetru a vode odolné |
| 2.2 musia mať protišmykovú gumu s odolnosťou proti prerezaniu a prepichnutiu |
| 2.3 priedušná bariéra na rukaviciach musí udržať ruky suché vo vlhkých podmienkach |
| 2.4 musia mať na zadnej strane prstov a ruky ochranu pred nárazom |
| 2.5 musia mať priliehajúce dlhé manžety.  - musia zabezpečiť ochranu ruky pred nečistotami  - musia mať jednodielnu dlaň s prešívaním Kevlar® |
| 2.6 musia byť z materiálu, ktorý je odolný voči vode a ropným produktom |
| 2.7 musia mať reflexné prvky zlepšujúce viditeľnosť ruky pri slabom osvetlení |
| **4. Balenie:** | Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

podpis uchádzača

(uviesť meno, priezvisko a funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)