Obstarávateľ:

**LEGUSEM pt, a.s.**

**Štefánikova 9, Piešťany 921 01,**

**IČO: 50 041 592**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Náves**

**Predmet zákazky:** Dodanie návesu.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

• Celková hmotnosť min 35000 kg

• Pohotovostná hmotnosť max 6450 kg

• Celková výška max 3800 mm

• Šírka nakladacieho priestoru min 2400 mm

• Objem min 57m3

Podvozok:

• Oceľová klzná doska, hrubá 8 mm

• 2” kráľovský čap , demontovateľný zospodu

• Oceľové podpery sedla

• Držiak rezervy na dve kolesá

• Bočné zábrany proti vklineniu

• Hliníkový vzduchojem – 120 L

• Sklápací zadný nárazník

• Skrinka na náradie

• Proti hlukové uloženie korby

Nápravy a pruženie:

• 3x náprava SAF INTRADISK CD, technické zaťaženie 9000kg/náprava

• Pneumatické pruženie

• Zdvíhacia 1-vá náprava ovládaná automaticky

• Meranie zaťaženia náprav – Wabco Smartboard

• Ventil nastavenia výšky podvozku , ovládanie ručné

Kolesá a disky:

• Prémiové pneumatiky 6x 385/65 R 22,5

• 6x hliníkové disky , prelis 120 mm

• Polkruhové blatníky sa zásterkami

• 2x zakladací klin s držiakmi

Brzdy:

• Kotúčové brzdy priemer 430mm

• Dvojkruhový brzdový systém Wabco

• Pružinová parkovacia brzda

• Bezpečnostný systém RSS proti prevráteniu

• EBS zástrčka, pneumatická prípojka červená a žltá umiestnená na prednom čele

Elektrický systém:

• 24 V elektrický systém spĺňajúci požiadavky ADR trieda EX II

• Zadné pracovné svetlá LED – 2ks

• Multifunkčné zadné svetlá

Nadstavba:

• Nadstavba vyrobená z hliníkových dvojvrstvových profilov

• Vnútorná hrúbka bočných stien min. 2,5 mm

• Hliníková podlaha, hrúbka min. 7 mm

• Klapka/Dvojkrídlové zadné dvere so zosilneným obvodovým rámom a dvojitým gumovým tesnením

• Každé krídlo dverí je vybavené jednou uzamykacou tyčou a jednou výsypkou

• Prípravok na vysýpanie cez výsypku

Strešný systém:

• Rolovacia plachta s hliníkovými rúrkami, ovládaná ručne

• 4 x sklopná odnímateľná obruč

• 4 x vertikálne upínacie popruhy s račňami

• 1 x kľuč na navíjanie plachty

• 1 x tyč na ovládanie plachty

• Rebrík 3,5m

Hydraulický systém:

• Hydraulický válec Hyva , zdvih 7,6 m, uhol vyklápania 45 stupňov

• 3/4 " hydraulické pripojenie, pracovný tlak do 190 BAR

Možnosť prepravovať paletizovaný tovar

OEV – technický preukaz – časť II

Certifikát o konformite výrobku - COC

CEMNT Certifikát

Náves neregistrovaný , nový