Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ:
	HERITAGE SLAUGHTERHOUSE s.r.o.

	IČO:
	46 575 570

	Názov / predmet zákazky:
	Špeciálne vozidlá do mäsovýroby



	Položka:
	Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
 SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Celková nosnosť min 25 ton
	/vyplní uchádzač/

	Výkon motora minimálne 550 HP
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm. • Šírka: 2 550 mm. • Dĺžka: 7 200 mm 
	/vyplní uchádzač/

	Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty
	/vyplní uchádzač/

	Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom
	/vyplní uchádzač/

	Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne 6 ventilátorov
	/vyplní uchádzač/

	2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov
	/vyplní uchádzač/

	2 skladovacie boxy pre náradie
	/vyplní uchádzač/

	Posuvná podlaha
	/vyplní uchádzač/

	Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora
	/vyplní uchádzač/

	Elektronický záznam teploty
	/vyplní uchádzač/

	Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň 
	/vyplní uchádzač/

	Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat
	/vyplní uchádzač/

	Wifi ovládanie hydrauliky
	/vyplní uchádzač/

	Štandardizovaná bočná ochrana 
	/vyplní uchádzač/

	Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ
	/vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 1 – prevoz živých zvierat
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.




	Položka:
	Vozidlo 2  – prevoz živých zvierat

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
             SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Celková nosnosť min 18 ton
	/vyplní uchádzač/


	Výkon motora minimálne 400 HP
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Minimálne rozmery nadstavby : Výška: 4 000 mm.  Šírka: 2 550 mm.  Dĺžka: 7 200 mm 
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Prevedenie nadstavby : hliníkové profily a štíty
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Vybavenie jedným pohyblivým protišmykovým profilom
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Podlaha nadstavby – protišmykové prevedenie
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Veterinárne dvere vo ventilačných otvoroch
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Minimálne 6 ventilátorov
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	2 drenážne žľaby pre odtok tekutých zvyškov
	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	2 skladovacie boxy pre náradie
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

	Posuvná podlaha
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Hydraulické ovládanie nadstavby nezávislé od motora
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Elektronický záznam teploty
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Napájačky pre dobytok – minimálne na jednu úroveň 
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Fixačná brána na každej úrovni pre oddelenie zvierat
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Wifi ovládani hydrauliky
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Štandardizovaná bočná ochrana 
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/

	Celé prevedenie musí vyhovovať veterinárnym požiadavkám SR/EÚ
	/vyplní uchádzač//vyplní uchádzač//  /vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 2  – prevoz živých zvierat
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Položka:
	Vozidlo 3  – chladiarenské vozidlo

	Množstvo:
	1 kus

	
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	
             SPĹŇA: ÁNO/NIE

	výkon s motorom 115 kW do 130 kW
	/vyplní uchádzač/

	motor diesel
	/vyplní uchádzač/

	rázvor od 3800 - 4050 mm
	/vyplní uchádzač/

	automatická prevodovka
	/vyplní uchádzač/

	klimatizácia
	/vyplní uchádzač/

	rádio s multifunkčným volantom
	/vyplní uchádzač/

	tepelnoizolačné sklá na celom aute
	/vyplní uchádzač/

	chladiarenská skriňa s agregátom s požadovanou teplotou n 0°C s kevlarovou výstuhou hrúbky 30 - 35 cm na prednom čele
	/vyplní uchádzač/

	3 dráhy na strope + 40 ks hákov
	/vyplní uchádzač/

	nadstavba min. 17 m3 
	/vyplní uchádzač/

	rezervné koleso
	/vyplní uchádzač/

	nastaviteľné sedadlo spolujazdca
	/vyplní uchádzač/

	multifunkčný volant s ovládaním palub. počítača
	/vyplní uchádzač/

	klimatizácia s poloautomatickou reguláciou
	/vyplní uchádzač/

	tempomat
	/vyplní uchádzač/

	cúvacia kamera
	/vyplní uchádzač/

	palivová nádrž min. 70 l
	/vyplní uchádzač/

	chladiarenský agregát 
	/vyplní uchádzač/

	elektrická prípojka na agregát s pripoj. káblom
	/vyplní uchádzač/

	led osvetlenie chladiaceho priestoru s pohyb. senzorom
	/vyplní uchádzač/



	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Vozidlo 3  – chladiarenské vozidlo
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/



	
	Hodnota:

	Cena spolu za celý predmet zákazky Špeciálne vozidlá do mäsovýroby v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------
meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu                             uchádzača alebo oprávnenej osoby
	



