Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky


	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Čachtice

	IČO: 
	00206792

	Predmet zákazky: 
	Samochodný postrekovač

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Usporiadanie postrekovača – kabína vpredu, motor uprostred, nádrž vzadu
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľný rozchod kolies minimálne na 2250, 2500, 2700 a 2950 mm – hydraulicky z kabíny
	/vyplní uchádzač/

	Odpružené 36 m  ramená s hydraulickým sklápaním a LED osvetlením 
	/vyplní uchádzač/

	Pohon stroja na všetky štyri kolesá dvomi  hydrostatickými čerpadlami
	/vyplní uchádzač/

	Pojazdová rýchlosť  40km/h s tempomatom a obmedzovačom rýchlosti, pracovná rýchlosť max. 25km/h
	/vyplní uchádzač/

	Hydrostatické brzdenie joystickom, hydraulické brzdy s nožným pedálom
	/vyplní uchádzač/

	Elektrohydraulická parkovacia brzda
	/vyplní uchádzač/

	Riadenie všetkých kolies – tri režimy – len predné kolesá, krabí chod a všetky kolesá naraz
	/vyplní uchádzač/

	Predné a zadné deliče porastu na jednotlivých kolesách
	/vyplní uchádzač/

	Zvukotesná a pretlaková kabína
	/vyplní uchádzač/

	Cúvacia kamera
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie stroja joystickom umiestneným na opierke sedadla vodiča
	/vyplní uchádzač/

	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča 
	/vyplní uchádzač/

	Automatická klimatizácia kabíny
	/vyplní uchádzač/

	Elektricky nastaviteľné zrkadlá
	/vyplní uchádzač/

	Objem nádrže na postrekovú kvapalinu min. 4400l a maximálne 4500l
	/vyplní uchádzač/

	Nádrž na čistú vodu minimálne 500l
	/vyplní uchádzač/

	Nádrž na umývanie rúk minimálne 15l
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický spínanie jednotlivých dýz
	/vyplní uchádzač/

	Automatické vypínanie každej dýzy 
	/vyplní uchádzač/

	Štvorité držiaky trysiek na tri dýzy naraz
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľná výška ramien v rozsahu 50 – 330cm
	/vyplní uchádzač/

	Stály tlak v rozvodoch so spätným preplachom
	/vyplní uchádzač/

	Satelitná navigácia GPS s minimálnou presnosťou 15cm
	/vyplní uchádzač/

	Systém spínania dýz na optimalizáciu tlakového rozsahu
	/vyplní uchádzač/


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/

	Cena v EUR s DPH
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu bez DPH (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
