**CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA**

 ***„Technologické zariadenia na spracovanie husokačiek*“**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 1: Horný prepravný pás (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkané parametre**  |
| Dopravný pás s T-koľajnicami | - | áno / nie |
| Reťaz s priemerom  | min. 8 mm | Reťaz s priemerom  |
| Valčeky s priemerom | min. 50 mm |  |
| Rázvor (rozostup) | min. 8“ |  |
| Koľajnice: T INOX 50x50 (alebo ekvivalent) | - | áno / nie |
| Vzdialenosť strmeňov  | min. 376 mm |  |
| Pohonná skupina Cyclo (alebo ekvivalent) v zákrutách 180o s priemerom 485 mm | - | áno / nie |
| Regulácia rýchlosti frekvenčným meničom | - | áno / nie |
| 90o zákruta s priemerom 320 mm | - | áno / nie |
| 180o zákruta s priemerom 485 mm | - | áno / nie |
| Napínač reťaze v 180o zákrutách s priemerom 485 mm – automatické napínanie strún | - | áno / nie |
| Možnosť zmeny úrovne koľaje (zvýšenie alebo zníženie) | - | áno / nie |
| Podporná konštrukcia strmeňov na závesných bodoch | - | áno / nie |
| Pokojová doska hydiny na bode zavesenia a s prípravou na koľaji | - | áno / nie |
| Nosný trám na pripevnenie koľaje ku konštrukcií budovy | - | áno / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH za LC č. 1** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Cena spolu v EUR s DPH za LC č. 1** |  |

**Logický celok č. 2: Zariadenie na škrabanie peria (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkané parametre**  |
| Kónická rampa | - | áno / nie |
| Protichodné bubny vybavené manžetami, ktoré oddeľujú perie hydiny | - | áno / nie |
| Priehradky, ktoré sú na stranách postupovej línie hydiny | Min. 2 |  |
| Hydraulická regulácia priehradiek pre presné nastavenie | - | áno / nie |
| Stroj umožňujúci šklbanie hlavy a krku kačiek | - | áno / nie |
| Šklbanie peria pomocou vodorovne sa krútiacich valcov | - | áno / nie |
| Počet valcov na šklbanie | Min. 2 |  |
| Rozmer valcov na šklbanie | Min. 300 mm |  |
| % odstránenia peria z hydiny | Min. 90 % |  |
| Miešaná voda s teplotou | Min. 53 o C |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH za LC č. 2** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Cena spolu v EUR s DPH za LC č. 2** |  |

**Logický celok č. 3: Vzduchotechnika**

**Špecifikácia tvorí samostatnú prílohu. V prípade ak sú v nej uvedené odvolávky na konkrétnu značku alebo výrobcu, môže sa použiť ekvivalent.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v EUR bez DPH za LC č. 3** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Cena spolu v EUR s DPH za LC č. 3** |  |

**Zhrnutie ponuky** Cena za všetky logické celky spolu**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena v EUR bez DPH**  |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH**  |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**