
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Technológia na výrobu vína   

	Obstarávateľ:
	Križanovič & Prievozník, s. r. o.,
Hradská 66/51, 900 82 Blatné,
IČO:  52510484




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	

	Platca DPH
	Áno/ nie 


TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Logický celok č.1:

	Položka: 
	Nerezová nádrž uzavretá
	 

	Množstvo: 
	2 ks
	 

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Technický parameter
(hodnota/áno/nie)

	objem 700 – 800 L
	 

	priemer 700 – 800 mm
	 

	výška 1500 – 2000 mm
	 

	materiál: nehrdzavejúca oceľ
	 

	povrchová úprava: zrkadlový lesk
	 

	stojatá kruhová nádrž na nožičkách s excentrickým dnom a kužeľovou
strechou
	 

	v streche čistiaci otvor Ø 170 mm s vekom a odvzdušňovacím nátrubkom
	 

	spodná výpust v dne s nátrubkom s klapkou DN 40
	 

	odkaľovací nátrubok s klapkou DN 40
	 

	materiál hrúbka 1 mm, dno a nohy 1,5 mm
	 

	chutnací ventil
	 




	p.č.
	Názov položky
	Mj.
	Počet Mj.
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena bez DPH

	1.
	Nerezová nádrž uzavretá
	Ks.
	2
	
	

	Cena celkom bez DPH: 
	




Logický celok č.2:

	Položka: 
	Nerezová nádrž s plávajúcim vekom
	 

	Množstvo: 
	2 ks
	 

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Technický parameter
(hodnota/áno/nie)

	objem 600 – 800 L
	 

	priemer 700 – 800 mm
	 

	výška 1500 – 2000 mm
	 

	materiál: nehrdzavejúca oceľ
	 

	povrchová úprava: zrkadlový lesk
	 

	stojatá kruhová nádrž na nožičkách s excentrickým dnom
	 

	plávajúce veko s nafukovacím tesnením a pumpičkou
	 

	spodná výpust v dne s nátrubkom s klapkou DN 40
	 

	odkaľovací nátrubok s klapkou DN 40
	 

	materiál hrúbka 1 mm, dno a nohy 1,5 mm
	 

	chutnací ventil
	 

	hadicový chladič
	 




	p.č.
	Názov položky
	Mj.
	Počet Mj.
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena bez DPH

	1.
	Nerezová nádrž s plávajúcim vekom
	
Ks.
	
2
	
	

	Cena celkom bez DPH: 
	











Logický celok č.3:

	Položka: 
	Riadené chladenie
	 

	Množstvo: 
	1 ks
	 

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: 
	Technický parameter
(hodnota/áno/nie)

	Chladiaci agregát výkon minimálne 3,2 kW, kompaktný na kolieskach, so zásobnou nádržou na chladnú vodu.
	 

	Elektrický ohrev min. 2,5 kW, náplň chladiaceho okruhu pomocou nemrznúcej potravinárskej zmesi.
	 

	Prenosné hadicové chladiče pripojené na pevný potrubný rozvod chladného média z chladiaceho agregátu.
	 

	Pevné potrubné rozvody
	 

	Prenosný regulátor pre riadené kvasenie, ktorý má snímač teploty – 4 ks.
	 




	p.č.
	Názov položky
	Mj.
	Počet Mj.
	Jednotková cena bez DPH
	Celková cena bez DPH

	1.
	Riadené chladenie
	
Ks.
	
1
	
	

	Cena celkom bez DPH: 
	





Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.



	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 2 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



