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Príloha č. 3
Opis predmetu zákazky - technická špecifikácia

Názov projektu : Nákup chladiarenského vozidla a univerzálneho nakladača za účelom modernizácie  
                              strojového parku PICKLES s.r.o.
Názov zákazky :  Univerzálny nakladač a chladiarenské vozidlo

[bookmark: _Hlk157494406]Predmetom zákazky je obstaranie chladiarenského vozidla a strojnej techniky prispievajúc k rozšíreniu výroby a tým spojené zabezpečenie logistiky resp. optimalizácie výrobných procesov. Obstarávané strojné zariadenia podľa jednotlivých logických celkov sú :

1) Univerzálny nakladač (v počte 1 ks)
2) Chladiarenské vozidlo (v počte 1 ks)

Špecifikácia jednotlivých strojných zariadení :

Logický celok č. 1) Univerzálny nakladač – 1ks  
Univerzálny nakladač bude slúžiť v rámci výrobnej prevádzky pri nakladaní surovín, kvôli optimalizácie výrobných procesov.
 
	Technický údaj - požadovaný parameter

	Minimálna nosnosť stroja : 2,5 t

	Min. výška zdvihu : 5,8 m

	Motor

	Motor diesel štvortaktný

	Emisná norma EURO 5 

	Minimálny výkon motora : 55 kW

	Kabína

	Maximálna výška kabíny ( celého stroja) : 2,0 m

	Uzatvorená kabína s klimatizáciou

	Vzduchom odpružené sedadlo vodiča

	Podvozok, pohon

	Kolesový podvozok s pohonom 4 x 4

	Uzávierka diferenciálu

	Min. svetlá výška diferenciálu : 35 cm

	Príslušenstvo

	Paletizačné vidly, dĺžka : 1 100 – 1 200 mm

	Paletizačnej vidly, min. nosnosť : 2,5 t

	Lyžica s minimálnym objemom : 1 200 – 1 500 l



* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

Logický celok č. 2) Chladiarenské vozidlo – 1ks 
Chladiarenské vozidlo zabezpečí logistiku hotových výrobkov pre zákazníkov obstarávateľa.

	Technický údaj - požadovaný parameter

	

	Celková hmotnosť max. 7,5 t : max. 7,5 t

	Užitočná nosnosť vozidla : min. 3,2 t

	Motor

	Emisná norma min. EURO 6

	Výkon motora min. 110 kW : min. 110 kW

	Príslušenstvo

	Nadstavba s izotermickou izoláciou – chladiarenská

	Nadstavba s riadením teploty do +5 °C

	Dvojkrídlové zadné dvere nadstavby

	Vnútorné rozmery nadstavby : 430 x 205 x 210 cm

	Kabína

	Trojmiestna kabína vodiča



* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
Obstarávateľ umožňuje predložiť cenovú ponuku aj na časť zákazky, na jednotlivé logické celky, nakoľko bude vyhodnocovať každú časť (každý logický celok) samostatne. 

                                                                             

                                                                                  ..............................................................
                                                                                                    Imrich Csápai
                                                                                               konateľ PICKLES s.r.o.

V Okoči, dňa 30.01.2024  




