	Príloha č. 1a
Uchádzač vypĺňa žlté polia
  

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov uchádzača:  doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača:    

	IČO uchádzača:     

	IČ DPH uchádzača:

	Kontaktná osoba:

	Email a telefonický kontakt:

	Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

	

	Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

	IČO zadávateľa: 31 607 969

	

	Technológia na kŕmenie ciciakov v pôrodných kotercoch ( farma Kružno)


Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
	
Výrobca: doplní uchádzač
Typové označenie: doplní uchádzač




	Názov : kŕmenie ciciakov v pôrodných kotercoch

	Technická špecifikácia – požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky

	Položka
	Parameter
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌

	Kuchyňa 
	
	

	Miešacia nádrž  180 l, komplet – 2ks
	min. 180 l
	

	Panel pre ventil, komplet, predmontovaný – 1 ks
	Áno
	

	Vysokotlakové odstredivé čerpadlo 1,5kW nerez
Odstredivé čerpadlo 2-stupňové, všetky časti prichádzajúce 
do styku s tekutinou sú z nehrdzavejúcej ocele odolnej 
voči kyselinám – 1ks
	Áno
	

	Uzatváracia klapka prívodu komponentov Ø 75 mm – 2ks
	Áno
	

	Sada pripojenia pre 2 zariadenia nádrži,
inkl. 2 ks guľový ventil 1", 4 ks  membránový  ventil DN25 
a pripojovacie diely – 1ks
	Áno
	

	Membránový ventil pre okruhové vedenie Ø 25 mm – 10 ks
	Áno
	

	Zosilnenie merania pre teplotnú  sondu
max. 4 meracie sondy, do 200 m vzdialenosti – 1ks
	Áno
	

	Koleno ø 25mm - 90° - PVC  – 10ks
	Áno
	

	Kompresor 660 l/min, 10 bar, 400 V - 3 kW
STOJACI, inkl. regulátor tlaku a hadicová prípojka,
s automatickým odvádzaním kondenzátu, 
250 l kotol, vonkajšia teplota od +5 do +35 °C –  1ks
	Min. 660 l/min
Min. 3kW
Min. 250 l
	

	Vzduchová hadica 8/6 mm, 6 bar, PE – 50 m
	50 m
	

	T-kus, 45°, Ø25, PVC – 6 ks
	Áno
	

	Koleno ø 20-25mm - 45° - PVC – 10 ks
	Áno
	

	Tlaková rúra Ø 25/2 x 6000 mm – 12 m
	12 m
	

	Uchytenie rúry pre Ø 25 - PVC, bez strmeňa – 20 ks
	Áno
	

	Upevňovacia sada pre kŕmnu líniu bez
uchytávacej objímky, objímka ø20 alebo ø25 sa 
vyberá osobitne – 20 ks
	Áno
	

	Teplotný senzor inkl. príruba pre uchytenie do nádrže – 2 ks
	Áno
	

	Kŕmne miesta a vedenie
	
	

	Plastová miska fixná v deliacej stene – 36 ks
	Áno
	

	Kŕmna miska PP s upevnením na stenu – 18 ks
	Áno
	

	PVC rúra Ø 20x5000 mm, ND16, s hrdlom – 380 m
	380 m
	

	Transparentná rúra Ø20 – 5 ks
	Áno
	

	PVC koleno Ø20 - 90° - 60 ks
	Áno
	

	PVC koleno Ø20 - 45° - 10 ks
	Áno
	

	PVC objímka Ø20 – 24 ks
	Áno
	

	Sada upevnenia kŕmneho vedenia – 20 ks
	Áno
	

	Lano pre upevnenie kŕmneho vedenia – 300 m
	300 m
	

	Upevňovacia sada - dlhá, pre kŕmnu líniu bez
uchytávacej objímky, objímka ø20 alebo ø25 sa 
vyberá osobitne, dĺžka 500mm - 50 ks
	Áno
	

	Uchytenie rúry PVC pre Ø 20 mm – 200 ks
	Áno
	

	Závesne háky 50 cm, nerezové – 40 ks
	Áno
	

	Montážny materiál a malé diely – 5 ks
	Áno
	

	Ovládacie vedenie pre systém – 100 m
	Áno
	

	Plošný spoj pre systém pri mokrom kŕmení,
určený pre 10 kŕmnych miest s ovládaním sondy – 6 ks
	Áno
	

	Kábel 24 x 0,5 mm², farebne kódovaný, vzduchová hadica a 
káblový viazač – 220 m
	220 m
	

	Kábel YSLY-OB -0 2*0.5mm2 sivý  (vodiče hnedý, modrý) – 220 m
	220 m
	

	Oceľové lano Ø2mm nerez 1.4401 7x7 v PVC obale – 220 m
	220 m
	

	Výmenník tepla
	
	

	Výmenník tepla pre ohrev mlieka – 1 ks
	Áno
	

	Tlačenie vzduchom
	
	

	Prívod stlačeného vzduchu pre vyfukovanie žľabu;
možnosť len pri vymeniteľných miskách alebo plastových rámoch – 1 ks
	Áno
	

	Počítač
	
	

	Balík služieb – 1 ks
1 * ručné ovládanie so zobrazením stavu signálu
1 * váhový modul s 3 váhovými vstupmi
2 * ovládací modul - každý so 16 výstupmi 230V
1 * VSA bezpečnostný kontrolný  modul
1 * V/R-Decod pre okruhový rozdeľovač
	Áno
	

	Základný program pre mokré kŕmenie – 1 ks
	Áno
	

	Rozšírenie programu AdLibitum / Wellness – 1 ks
	Áno
	

	Svorková krabica pre kŕmnu kuchyňu – predný  a spätný  chod – 1 ks
	Áno
	

	Rozšírenie 16 výstupov relé  pre VISTA/TOPO/QANTO – 1 ks
	Áno
	

	
	
	

	Rozvodná  skrinka LS88/3 s hlavným spínačom a  ovládacím
transformátorom, veľkosť 800/800/300 mm, 36 voľných vstupov
pre VISTA - TABLA - TOPO – QANTO – 1 ks
	Áno
	

	Elektrická skriňa
	
	

	Frekvenčný menič so sieťovým filtrom pre 1,5 kW,
vstup 3x400 V, 50 Hz, výstup 3x400 V, 
bez vedľajšieho vypínača, 10 jednotiek – 1 ks
	Áno
	

	Rozšírenie sila 1, stykač  s 1 motorovým ističom
pre 0,37 kW, 3 jednotky, pre 24V výstupy – 2 ks
	Áno
	

	Rozšírenie sila 2, stykač s 1 motorovým ističom
pre 0,75 kW, 4 jednotky, pre 24V výstupy – 3 ks
	Áno
	

	Prívod krmiva a zásobníky
	
	

	Transport špirálovým dopravníkom Ø 55, 180 ot./min
s hriadeľom ø55mm, prevodový motor 0.75 kW, 
dopravný výkon 4 kg/min, najmenšie dávkovateľné 
množstvo 0,10 kg bez násypného lievika! – 3 ks
	Min. 
180 ot/min
	

	PVC-rúra Ø 55, dĺžka 3 m – 9 ks
	Áno
	

	PVC-koleno 45°, Ø 55, dĺžka 1,2 m – 6 ks
	Áno
	

	Špirála - vonk. Ø 38,6 mm pre potrubie Ø 55 – 27 m
	Áno
	

	Nerezový dávkovač malého množstva - spodná časť 
pre špirálu Ø 55 – 1 ks
	Áno
	

	Nerezový dávkovač malého množstva - spodná časť, dvojitá 
pre špirálu Ø 55 – 1 ks
	Áno
	

	Výpustná skriňa nerezová pre 2 špirálové dopravníky – 2 ks
	Áno
	

	[bookmark: _GoBack]Záruka na materiál a montáž min. 12 mesiacov
	Min. 12 mesiacov
	

	Montáž celková
	Áno
	

	Doprava komplet
	Áno
	

	
	
	

	Cena spolu bez DPH (EUR)
	
	

	DPH 20%
	
	

	Cena spolu s DPH (EUR)
	
	




Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky 
sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 



V ...................................., dňa .......................			    .............................................
								     Podpis a pečiatka uchádzača
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