	Príloha č. 1b
Uchádzač vypĺňa žlté polia
  

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov uchádzača:  doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača:    

	IČO uchádzača:     

	IČ DPH uchádzača:

	Kontaktná osoba:

	Email a telefonický kontakt:

	Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

	

	Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

	IČO zadávateľa: 31 607 969

	

	Technológia na odchov do 35 kg ( farma Kružno)


Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
	
Výrobca: doplní uchádzač
Typové označenie: doplní uchádzač




	Názov : odchov do 35 kg

	Technická špecifikácia – požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky

	Položka
	Parameter
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌

	Kŕmne automaty a stojky
	
	

	Kŕmny automat od 6-30 kg – 48 ks
	Áno
	

	Hmoždinka  s hĺbkou vzdialenosti 12-15mm; 
skrutka 8x90 A2; podložka 12 A2, balík 50 ks. – 200 balení
	200 balení
	

	U-stojka na kŕmny automat /  zľabový senzor – 96 ks
	Áno
	

	U-stojka dvojitá  s podlahovou konzolou 20x20 cm – 48 ks
	Áno
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 10x70 nerez (4 ks balenie) – 48 balení
	48 balení
	

	Podkladová doska pre kŕmny automat 1210X1210x8 mm – 48 ks
	Áno
	

	Hmoždinka s hĺbkou vzdialenosti 12-15mm; 
skrutka 8x90 A2; podložka 12 A2, balík 50 ks. – 700 balení
	700 balení
	

	Hniezda
	
	

	Agrarprofil 250/35 PVC pero s drážkou, nerezaný  (6/7m) – 224 m
	224 m
	

	Agrarprofil 500/35 PVC obojstranne hladký, nerezaný  (6/7m) – 224 m
	224 m
	

	Koncový uzáver 500x35 pre Agrarprofil – 192 ks
	Min. 192 ks
	

	Závesný  profil pre prekrytie hniezda, PVC sivý – 192 m
	192 m
	

	Akumulačný  profil 100/38x2 mm krytu pre hniezda
pre prasiatka, PVC sivý  – 192 m
	192 m
	

	Pánty na hniezdo (2ks balenie) – 96 balení
	96 balení
	

	L-profil 60/40 mm x 6 m PVC svetlosivý – 96 m
	96 m
	

	U-profil 32/35/32/3 x 6000 mm, PVC, sivý – 40 ks
	40 ks
	

	Uchytávacia  garnitúra pre deliacu stenu na uchytenie
L-profilov (4 ks balenie) – 728 balení
	728 balení
	

	Príslušenstvo k vysokým klapkám pre prekrytie – 96 ks
	96 ks
	

	Rohová kladka ø66mm s kolesom a hákom,
upevnenie na hmoždinky – 96 ks
	96 ks
	

	Montážny balík pre kŕmnu líniu v budove – 24 ks
	24 ks
	

	Naviják  s kľukou na ručné vypúšťanie krmiva,
pre max. 100 dávkovačov – 16 ks
	16 ks
	

	Oceľové  lanko Ø 4 mm nerezové  1.4401, 6x19 – 500 m
	500 m
	

	Kladka Ø 88mm, vertikálna – 16 ks
	16 ks
	

	Kladka Ø 88mm, horizontálna – 16 ks
	16 ks
	

	Uchytávacia  garnitúra pre deliacu stenu na uchytenie
L-profilov (4 ks balenie) – 32 balení
	32 balení
	

	Male diely pre montáž ( upevňovací mat., skrutky, spoj. mat. )– 3 ks
	3 ks
	

	Napájačky
	
	

	Nerezové napájacie vedenie, 75 cm, pravé, 
2 výpusty 1/2" - 45°, s uchytávacou platnou – 48 ks
	48 ks
	

	Nerezové napájacie vedenie, 75 cm, ľavé, 
2 výpusty 1/2" - 45°, s uchytávacou platnou – 48 ks
	48 ks
	

	Napájací  ventil 3/8" pre prasiatka, pripojenie 1/2" – 192 ks
	192 ks
	

	Upevňovací balík pre napájacie potrubie
dvojitý na ustajnenie Click (VK35) – 32 ks
	32 ks
	

	Upevňovací balík pre napájacie potrubie
na panelovú stenu (VK50) – 32 ks
	32 ks
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.- vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m – 32 ks
	32 ks
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vývody – 32 ks
	32 ks
	

	Vedenie vody v oddeleniach
	
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m – 48 ks
	48 ks
	

	Teflonová tesniaca páska 12 m/12 mm – 6 ks
	6 ks
	

	Tesnenie rúrového závitu, typ 05K77, 250 ml – 4 ks
	4 ks
	

	PVC-rúra ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 – 300 m
	300 m
	

	PVC spojka ø 32 mm – 28 ks
	28 ks
	

	T-kus 90° ø 32 mm, PVC – 20 ks
	20 ks
	

	PVC koleno 32 mm, 90° - 24 ks
	24 ks
	

	T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnút. závit, zosilnený  – 112 ks
	112 ks
	

	PVC-lepidlo S3 so štetcom, 1 kg – 4 ks
	4 ks
	

	Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter – 1 ks
	1 ks
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky) – 42 ks
	42 ks
	

	Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC – 250 ks
	250 ks
	

	Sada pripojenia pre čerpadlo medikátora – 4 ks
	4 ks
	

	Čerpadlo medikátora 0,2%-2,0% (modré) – 4 ks
	4 ks
	

	Sada pripojenia vody 1" s redukčným ventilom a filtrom,
prietok 2,5 m³/h – 4 ks
	4 ks
	

	Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; 
montážna dĺžka 260 mm – 4 ks
	4 ks
	

	Malé diely pre montáž  (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat.)– 2 ks
	2 ks
	

	Vedenie vody v centrálnej chodbe
	
	

	PVC-rúra Ø 50 mm do 16 bar – 96 m
	96 m
	

	Spojka Ø 50 – PVC – 10 ks
	10 ks
	

	Guľový ventil Seria 100 Ø 50 (komplet) PVC – 1 ks
	1 ks
	

	Koleno Ø 50 - 90°, PVC – 6 ks
	6 ks
	

	T-kus 90° redukcia PVC, Ø50 - 32mm – 4 ks
	4 ks
	

	T-kus 90° Ø 50 – PVC – 1 ks
	1 ks
	

	PVC-lepidlo  S3 so štetcom, 1 kg – 1 ks
	1 ks
	

	Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter – 1 ks
	1 ks
	

	Rúrová  spojka PVC DA 50 – 80 ks
	80 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat) – 1 ks
	1 ks
	

	Riadenie vetrania
	
	

	Regulátor 10A – 4 ks
	4 ks
	

	Teplotný  senzor s 20m káblom – 4 ks
	4 ks
	

	Riadenie chladenia – 1 ks
	1 ks
	

	Teplota pod hniezdami
	
	

	Teplotný  senzor s 20m káblom – 4 ks
	4 ks
	

	Ochranný kôš pre teplotný  senzor na priskrutkovanie – 4 ks
	4 ks
	

	Odvod vzduchu
	
	

	Ventilátor FC071-6EQ.6K.A7 s ochrannou mrežou 
montážny otvor Ø 760 mm, 230 V, 4.1 A, 
890 W, výkon 14.900 m3/h pri 30 Pa – 8 ks
	8 ks
	

	Ventilátorová žalúzia WSK 75 pre ventilátor Ø 710 mm – 8 ks
	8 ks
	

	Upevňovací materiál pre ventilátor – 8 ks
	8 ks
	

	Motorový ochranný spínač 4,0-6,3 A s krytom a pomocným 
spínačom – 8 ks
	8 ks
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky) – 8 ks
	8 ks
	

	Výstražná siréna SAS-87 12V DC, 122dB(A) – 1 ks
	1 ks
	

	Poplašné zariadenie SAM-6, montáž  na stenu,
6 vstupov, kontrola batérie, pamäť  poplachov – 1 ks
	1 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat) – 1 ks
	1 ks
	

	
	
	

	Prívod vzduchu
	
	

	Stenový  ventil ZEW Profi 2100, mont. otvor 665x405mm,
výkon 3.800 m³/h pri 30 Pa, samootvárací  – 24 ks
	24 ks
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky) – 24 ks
	24 ks
	

	Vratná pružina s uchytením pre stenový  ventil – 4 ks
	4 ks
	

	Oceľové  lanko Ø 4 mm nerezové  1.4401, 6x19 – 70 m
	70 m
	

	Elektricky piest LR-3000 V5, 230V, 600mm zdvih, 3000 N
s riadením motora - ručne ovládanie – 4 ks
	4 ks
	

	Kladka Ø 88mm, vertikálna – 4 ks
	4 ks
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks balenie)
	2 balenia
	

	Male diely pre montáž  – 1 ks
	1 ks
	

	Chladenie
	
	

	Chladenie, 300 x 200 x 15 cm, max. 40.000 m³/hod. prietok 
vzduchu, vrátane hliníkovej vane a odtokovej drážky – 2 ks
	2 ks
	

	PVC zelena fólia 1,2 mm hrubá (2 m x 50 m) – 12 m²
	12 m²
	

	Príslušenstvo pre chladenie Cool-Pad, čerpadlo a nádrž – 2 ks
	2 ks
	

	Príslušenstvo k chladeniu, odtok/prítok, 25-32-50mm – 2 ks
	2 ks
	

	Hrubý  filter 1" s priehľadným sklom – 2 ks
	2 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat)  – 1 ks
	1 ks
	

	Suché kŕmenie
	
	

	Modul pre 1 reťazový  pohon s 1 podávačom,
24h časové hodiny, pripojenie pre 1 senzor a automatické 
dávkovanie, externý štart a ovládanie vibračného zariadenia – 1 ks
	1 ks
	

	Špirálový dopravník Ø 75 pre plnenie suchého krmiva;
vstupný lievik 20x25x20cm vysoký, plastový lievik ø 42cm
hnací  motor 0.75 kW – 1 ks
	1 ks
	

	PVC-koleno 45°, Ø 75, profesional – 2 ks
	2 ks
	

	PVC-rúra Ø 75, dĺžka 3 m – 3 ks
	3 ks
	

	PVC- rúrová  spojka Ø 75 – 2 ks
	2 ks
	

	Sada na spájanie rúr (10 ks) pre Ø75 – 1 ks
	1 ks
	

	Sada zavesenia s reťazou (na 10 m potrubia) – 1 ks
	1 ks
	

	Špirála - vonk. Ø 60,5 mm pre rúru Ø 75 – 12 m
	12 m
	

	Reťazový  pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW
s nerezovou skrinkou – 1ks
	1 ks
	

	Stenová konzola pre pohonnú  jednotku – 1 ks
	1 ks
	

	Kapacitný  senzor naplnenia s automatickou reguláciou;
montáž do transparentnej kontrolnej rúry Ø 60 mm – 2 ks
	2 ks
	

	Zásuvka pre senzor naplnenia s kontrolnou rúrou a 
držiakom senzora
	1 ks
	

	Zástrčkový balík pre senzor naplnenia – 2 ks
	2 ks
	

	Kladka 90° Ø 60, 40x40x8 cm PVC 
s liatinovým odvádzacím kolesom – 8 ks
	8 ks
	

	Kladka 45°, Ø 60, PVC – 2 ks
	2 ks
	

	Dopravníkové potrubie ø 60, pozinkovane – 258 m
	258 m
	

	Pozinkovaná spojka pre oceľovú rúru Ø 60 – 47 ks
	47 ks
	

	Vysoko výkonná reťaz pre rúru ø 60 – 260 m 
	260 m
	

	Spojka reťaze pozinkovaná Ø 60 mm
(každých 50 m - 1 spojka) – 6 ks
	6 ks
	

	Kŕmny výpust pre rúru Ø 60 s uzáverom
a lankovým tiahlom – 48 ks
	48 ks
	

	Teleskopicky výpust Ø 70/75 transparentný, PVC – 48 ks
	48 ks
	

	Montážny balík – 1 ks
	1 ks
	

	Upevňovacia svorka Ø 63 s maticovým puzdrom – 120 ks
	120 ks
	

	Rúrová stojka pre montáž na strop, 
(s nastaviteľnou vzdialenosťou k stene) – 12 ks
	12 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat) – 2 ks
	2 ks
	

	Záruka na materiál a montáž min. 12 mesiacov
	Min. 12 mesiacov
	

	Montáž komplet technológie 
	1 ks
	

	Doprava komplet technológie
	1 ks
	

	
	
	

	Cena spolu bez DPH (EUR)
	
	

	DPH 20%
	
	

	Cena spolu s DPH (EUR)
	
	





[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky 
sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 



V ...................................., dňa .......................			    .............................................
								     Podpis a pečiatka uchádzača
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