	Príloha č. 1d
Uchádzač vypĺňa žlté polia
  

	C E N O V Á  P O N U K A 

	Názov uchádzača:  doplní uchádzač

	Sídlo uchádzača:    

	IČO uchádzača:     

	IČ DPH uchádzača:

	Kontaktná osoba:

	Email a telefonický kontakt:

	Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

	

	Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

	IČO zadávateľa: 31 607 969

	

	Technológia do pôrodnej haly č.2( farma Kružno)


Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
	
Výrobca: doplní uchádzač
Typové označenie: doplní uchádzač




	Názov : pôrodná hala č. 2

	Technická špecifikácia – požadovaný parameter
	Splnenie požiadavky

	Položka
	Parameter
	Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌

	Pôrodné koterce
	
	

	Pôrodný  koterec – 90 ks
	90 ks
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 10x70 nerez (4 ks balenie)
	90 balení
	

	Ochranný oblúk pre prasiatka obojstranný, montáž na VK35 stenu–36 ks
	36 ks
	

	Ochranný  oblúk pre prasiatka jednostranný, montáž na múr – 18 ks
	18 ks
	

	Profi stojka dvojitá, pozinkovaná, výška 110 cm
upevnenie na prednú  stenu a pevnú plochu, pre VK35 – 12 ks
	12 ks
	

	Profi stojka dvojitá, pozinkovaná, výška 110 cm, 
ukotvenie na podlahu, pre VK 35 – 12 ks
	12 ks
	

	Profi stojka jednoduchá, pozinkovaná, výška 110 cm 
upevnenie na stenu, pre VK 35 – 18 ks
	18 ks
	

	Profi stojka stredová alebo čelná, pozinkovaná, výška 110 cm, 
ukotvenie na podlahu, pre VK 35 – 6 ks
	6 ks
	

	Profi stojka, pozinkovaná 110cm montáž 
na roštovú podlahu so strmenom – 36 ks
	36 ks
	

	Agrarprofil 1000/35 PVC obojstranne hladký, nerezaný  (6/7m) – 180m
	180 m
	

	Dverová garnitúra, výška 75 cm – 90 ks
	90 ks
	

	Stredový spoj, nerez, výška 75 cm,
pre dverovú garnitúru (nad 2m šírku dverí) – 90 ks
	90 ks
	

	Stenová stojka, výška 75 cm – 18 ks
	18 ks
	

	Stojka pre deliacu stenu 75 cm – 54 ks
	54 ks
	

	Štvornásobná stojka nerezová, 75 cm (VK50) – 36 ks
	36 ks
	

	Štvornásobná stojka nerezová, 75 cm, 
na plnú  stenu (VK50) – 12 ks
	12 ks
	

	Dvojitá U-stojka nerezová, 75 cm (VK50) – 18 ks
	18 ks
	

	Nerezová stenová stojka, výška 75 cm, plna stena – 108 ks
	108 ks
	

	Ukončovacia stojka, nerezová  75 cm na čelnú 
stenu alebo kŕmny automat - 18 ks
	18 ks
	

	Stredový spoj, nerez, výška 75 cm, pre plnú  stenu – 90 ks
	90 ks
	

	Agrarprofil 600/35 PVC obojstranne hladký, nerezaný  (6/7m) – 282 m
	282 m
	

	Agrarprofil 750/35 nerezaný (dĺžka 6/7 m ) – 138 m
	138 m
	

	Spojovacia rúra Ø 34/2 pozinkovaná  – 462 m
	462 m
	

	Uchytávacia garnitúra na betón / PVC rošty (4 kusy balenie) – 153 balení
	153 balení
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat) – 3 ks
	3 ks
	

	Kŕmny automat pre prasnicu a prasiatka
	
	

	Automat pre prasnicu aj prasiatka – 90 ks
	90 ks
	

	Podlahová konzola pre PVC kŕmny automat (bez upevnenia na podlahu)
	90 ks
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 10x70 nerez (4 ks balenie) – 90 balení
	90 balení
	

	Tepelný žiarič
	
	

	Tepelný žiarič 150W s LED lampou (2,5 m kábel) – 90 ks
	90 ks
	

	Istič pre sálavé ohrievače z nerezu 
pre 1 vykurovací  okruh max. 12 ohrievačov po 150W – 9 ks
	9 ks
	

	Hniezda pre prasiatka
	
	

	Agrarprofil 500/35 PVC obojstranne hladký, nerezaný  (6/7m) – 138 m
	138 m
	

	Koncový uzáver 500x35 pre Agrarprofil – 180 ks
	180 ks
	

	Závesný  profil pre prekrytie hniezda, PVC sivý  – 138 m
	138 m
	

	Akumulačný profil 100/38x2 mm krytu pre hniezda
pre prasiatka, PVC sivý  – 138 m
	138 m
	

	L-Profil 60/40 mm x 6 m PVC svetlosivý  – 90 m
	90 m
	

	Pánty – 90 ks
	90 ks
	

	Uchytávacia  garnitúra pre deliacu stenu na uchytenie
L-profilov (4 ks balenie) – 300 balení
	300 balení
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks balenie) – 15 balení
	15 balení
	

	Príslušenstvo k vysokým klapkám pre prekrytie – 90 ks
	90 ks
	

	Rohova kladka ø66mm s kolesom a hákom,
upevnenie na hmoždinky – 90 ks
	90 ks
	

	Navijak s kľukou na ručné vypúšťanie krmiva,
pre max. 100 dávkovačov – 9 ks
	9 ks
	

	Oceľové  lanko Ø 4 mm  nerezové 1.4401, 6x19 – 540 m
	540 m
	

	Kladka Ø 88mm, vertikálna – 18 ks
	18 ks
	

	Kladka Ø 88mm, horizontálna – 18 ks
	18 ks
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks balenie) – 18 balení
	18 balení
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat)– 1 ks
	1 ks
	

	Napájanie 
	
	

	Napájačka misková, nerezová  – 90 ks
	90 ks
	

	Nerezová rúra - vnút. / vonk. závit 1/2", dĺžka 50 cm, priama – 90 ks
	90 ks
	

	Upevňovacia sada pre napájačky, upevnenie na VK35 jednoduchú–18 ks
	18 ks
	

	Upevňovacia sada pre napájačky, upevnenie na VK35 dvojitú  – 36 ks
	36 ks
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vývody – 36 ks
	36 ks
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m – 18 ks
	18 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat)– 1 ks
	1 ks
	

	Vedenie vody v oddeleniach
	
	

	PVC-rúra ø 32/2,4 x 5000 mm - ND 16 – 250 m
	250 m
	

	Hadica Ø10mm, modrá, pre Aquamaster – 80 m
	80 m
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút. – 3 ks-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 1,5m – 30 ks
	30 ks
	

	Sada pripojenia vody pre napájacie vedenie,
1/2" vnút.-vonk. závit, 10mm Flex hadica; 2,5m; 2 vývody – 30 ks
	30 ks
	

	PVC spojka ø 32 mm – 30 ks
	30 ks
	

	T-kus 90° ø 32 mm, PVC – 9 ks
	9 ks
	

	PVC koleno 32 mm, 90° - 18 ks
	18 ks
	

	PVC koleno 32 mm, 45° - 42 ks
	42 ks
	

	T-kus PVC, Ø 32mm s 1/2" vnút. závit, zosilnený  – 114 ks
	114 ks
	

	PVC-lepidlo  S3 so štetcom,  1 kg
	4 ks
	

	Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter
	1 ks
	

	Tesnenie rúrového závitu, typ 05K77, 250 ml – 3 ks
	3 ks
	

	Uchytenie potrubia s klipom pre ø 32 mm, PVC
	210 ks
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky) – 35 ks
	35 ks
	

	Sada pripojenia pre čerpadlo  medikátora  – 3 ks
	3 ks
	

	Čerpadlo medikátora 0,2%-2,0% (modré) – 3 ks
	3 ks
	

	Sada pripojenia vody 1" s redukčným ventilom a filtrom,
prietok 2,5 m³/h – 3 ks
	3 ks
	

	Prietokomer 1", Q3=10 m³/h, pre studenu vodu DN25; 
montážna dĺžka 260 mm – 3 ks
	3 ks
	

	Male diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat) 1 ks
	1 ks
	

	Vedenie vody v centrálnej chodbe
	
	

	PVC-rúra Ø 50 mm do 16 bar
	96 m
	

	Spojka Ø 50 – PVC
	10 ks
	

	Guľový ventil  Ø 50 (komplet) PVC
	3 ks
	

	Koleno Ø 50 - 90°, PVC
	6 ks
	

	T-kus 90° redukcia PVC, Ø50 - 32mm
	3 ks
	

	T-kus 90° Ø 50 – PVC
	1 ks
	

	PVC-lepidlo S3 so štetcom, 1 kg
	1 ks
	

	Čistiaci prostriedok na PVC 1 liter
	1 ks
	

	Rúrová spojka PVC DA 50
	80 ks
	

	Malé diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat)
	1 ks
	

	Riadenie vetrania
	
	

	Regulátor oddelení 10A
	3 ks
	

	Teplotný  senzor s 20m káblom
	3 ks
	

	Riadenie Cool Pad pre regulátor
	1 ks
	

	Odvod vzduchu
	
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky)
	9 ks
	

	Ventilátor s ochrannou mrežou montážny otvor ø 560mm, 230 V, 2.3 A, 510 W výkon 7.400 m³/h pri 30 Pa
	9 ks
	

	Ventilátorová žalúzia pre ventilátor Ø 500 mm
	9 ks
	

	Upevňovací materiál pre ventilátor
	9 ks
	

	Motorový ochranný spínač pre 1,6-2,5 A s krytom a 
pomocným spínačom
	9 ks
	

	Výstražná siréna 12V DC, 122dB(A)
	1 ks
	

	Poplašné zariadenie , montáž na stenu,
6 vstupov, kontrola batérie, pamäť  poplachov
	1 ks
	

	Malé diely pre montáž (spojovací mat., skrutky, upevňovací mat)
	2 ks
	

	Prívod vzduchu
	
	

	Stenový  ventil, mont. otvor 665x405mm,
výkon 3.800 m³/h pri 30 Pa, samo otvárací 
	18 ks
	

	Upevňovacia sada pre stenový/stropný ventil (na hmoždinky)
	18 ks
	

	Oceľové  lanko Ø 4 mm nerezové  1.4401, 6x19
	75 m
	

	Vratná pružina s uchytením pre stenovy ventil
	3 ks
	

	Elektricky piest, 230V, 600mm zdvih, 3000 N
s riadením motora - ručné ovládanie
	3 ks
	

	Kladka Ø 88mm, vertikálna
	3 ks
	

	Sada hmoždiniek s vrutmi 8x70 nerez (4 ks balenie)
	3 balenia
	

	Male diely pre montáž - spojovací mat., skrutky, upevňovací mat
	2 ks
	

	Chladenie
	
	

	Cool-Pad, 300 x 200 x 15 cm, max. 40.000 m³/hod. prietok 
vzduchu, vrátane hliníkovej vane a odtokovej drážky
	2 ks
	

	Príslušenstvo pre chladenie Cool-Pad, čerpadlo a nádrž
	2 ks
	

	Príslušenstvo Cool-Pad, odtok/prítok, 25-32-50mm
	2 ks
	

	Hrubý  filter 1" s priehľadným sklom
	2 ks
	

	PVC zelená fólia 1,2 mm hrubá  (2 m x 50 m)
	12 ks
	

	Malé diely pre montáž - spojovací mat., skrutky, upevňovací mat
	1 ks
	

	Suché kŕmenie
	
	

	Suché krmivo pre 1 reťazový  pohon s 1 podávačom,
24h časové hodiny, pripojenie pre 1 senzor a automatické 
dávkovanie, externý štart a ovládanie vibračného zariadenia
	2 ks
	

	Špirálový dopravník Ø 75 pre plnenie; vstupný lievik 20x25x20cm vysoký, plastový lievik ø 42cm hnací  motor 0.75 kW
	2 ks
	

	PVC-koleno 45°, Ø 75, profesional
	5 ks
	

	PVC-rúra Ø 75, dĺžka 3 m
	8 ks
	

	PVC- rúrová  spojka Ø 75
	5 ks
	

	Sada na spájanie rúr (10 ks balenie) pre Ø75
	1 balenie
	

	Sada zavesenia s reťazou (na 10 m potrubia)
	2 ks
	

	Špirála - vonk. Ø 60,5 mm pre rúru Ø 75
	32 m
	

	Reťazový  pohon Ø 60 s motorom 1,5 kW
s nerezovou skrinkou
	2 ks
	

	Stenová konzola pre pohonnú  jednotku
	2 ks
	

	Kapacitný senzor naplnenia s automatickou reguláciou;
montáž do transparentnej kontrolnej rúry Ø 60 mm
	4 ks
	

	Zásuvka pre senzor naplnenia s kontrolnou rúrou a 
držiakom senzora
	2 ks
	

	Zástrčkový balík pre senzor naplnenia
	4 ks
	

	Kladka 90° Ø 60, 40x40x8 cm PVC 
s liatinovým odvádzacím kolesom
	24 ks
	

	Kladka 45°, Ø 60, PVC
	4 ks
	

	Dopravníkové potrubie ø 60, pozinkovane
	756 m
	

	Pozinkovaná spojka pre oceľovú rúru Ø 60
	134 ks
	

	Vysokovýkonná reťaz pre rúru ø 60
	760 m
	

	Spojka reťaze pozinkovaná  Ø 60 mm
(každých 50 m - 1 spojka)
	16 ks
	

	Kŕmny výpust pre rúru Ø 60 s uzáverom
a lankovým tiahlom
	90 ks
	

	Teleskopicky výpust Ø 70/75 transparentný, PVC
	90 ks
	

	Príslušenstvo pre čistenie dávkovača
	10 ks
	

	Objemový dávkovač  9 l s uzáverom;
výpust Ø75 mm, Ø 200 x 565 mm
pre dopravne potrubie 60 mm, minimálne množstvo 1 l
	90 ks
	

	Kŕmny výpust pre objemový dávkovač, PVC rúra Ø63x150 cm
s uchytením na 1" rúru
	90 ks
	

	Koleno Ø 63 - 30° - malé – PVC
	20 ks
	

	Navijak s kľukou na ručné vypúšťanie krmiva,
pre max. 100 dávkovačov
	3 ks
	

	Oceľové  lanko Ø 4 mm nerezové  1.4401, 6x19
	360 m
	

	Kladka so stenovou konzolou pre vypúšťacie lanko
	33 ks
	

	Vratná pružina s uchytením pre objemový dávkovač 
	6 ks
	

	Vedenie pre vypúšťacie lanko
	200 ks
	

	Montážny balík
	2 ks
	

	Upevňovacia svorka Ø 63 s maticovým púzdrom
	300 ks
	

	Rúrová stojka pre montáž na strop, 
(s nastaviteľnou vzdialenosťou k stene)
	14 ks
	

	Upevňovací strmeň Ø 50/63-34 komplet
	14 ks
	

	Polyesterové  silo 3,5 m3 (Ø 150x378 cm vyska)
Silo je rozmontovane! Plniaci materiál max. 600 kg/m³
	1 ks
	

	Lievik sila pre špirálový dopravník, 
D=860mm/d=440mm/H=450mm
	1 ks
	

	Montážny balík pre polyesterové  silo
	1 ks
	

	Male diely pre montáž - spojovací mat., skrutky, upevňovací mat
	2 ks
	

	Záruka na materiál a montáž min. 12 mesiacov
	Min. 12 mesiacov
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	Montáž komplet technológie
	
	

	Doprava komplet technológie
	
	

	
	
	

	Cena spolu bez DPH (EUR)
	
	

	DPH 20%
	
	

	Cena spolu s DPH (EUR)
	
	





[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky 
sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 



V ...................................., dňa .......................			    .............................................
								     Podpis a pečiatka uchádzača


