|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Výrobňa kŕmnych zmesí** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Hlohovec  Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec  IČO:00207781 |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Výrobňa kŕmnych zmesí** | | |
| ***Položka*** | ***Požadovaný parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Kôš násypný na päte výťahu, 1 ks | áno |  |
| Výťah korčekový, plastové naberáky, spodná hlava s oblúkom, dopravný pás olejuvzdorný šírka 200 mm, dĺžka 9,5 m, 1 ks | výkon min 10 t/h |  |
| Obslužná plošina, 1 ks | áno |  |
| Dopravník závitovkový, plastové stierky na závit segmentoch o hrúbke 5 mm, dĺžka 2,7 m, 1ks | výkon min 10 t/h |  |
| Dopravník reťazový bezozbitkový, reťaz s naberákmi, dno PE 1000 hrúbka 10 mm, dĺžka 4m, 1 ks | výkon min 10 t/h |  |
| Hradítko pod reťazový dopravník, el. ovládané, 6 ks | zdvih 250 mm |  |
| Zásobník valcový nad váhou, priemer 700 mm, výška 1000 mm, 6 ks | objem min 0,48 m3 |  |
| Snímač hladiny vrtulkový vrchný, 6 ks | áno |  |
| Snímač hladiny vrtulkový spodný, 6 ks | áno |  |
| Oceľová konštrukcia pre zásobníky, 2758 x 1658 mm, 1 ks | výška 2730 mm | Uveďte parameter: |
| Obslužná plošina na vrchu zásobníka, 1 ks | áno |  |
| Dopravník závitovkový – dávkovací, závitový segment o hrúbke 5 mm, dĺžka 1,5m, 2 ks | výkon min 5 t/h |  |
| Dopravník závitovkový – dávkovací, závitový segment o hrúbke 5 mm, dĺžka 1,0m, 4 ks | výkon min 5 t/h |  |
| Spoj pružný nad váhou 160 x 160 mm, 6 ks | áno |  |
| Frekvenčný menič 1 ks | áno |  |
| Váha tnzometrická kužeľová na doplnkové látky, objem 0,15 m3 , 1 ks | váživosť od 0 do 100 kg |  |
| Oceľová konštrukcia pre váhu s držiakmi na tenzometre, 1200 x 1200 mm, 1 ks | výška 1000 mm | Uveďte parameter: |
| Hradítko pod váhou el. ovládané, 220 x 220 mm, 1 ks | áno |  |
| Spoj pružný pod váhou 160 x 160 mm, 1 ks | áno |  |
| Dopravník závitovkový, plastové stierky na závitových segmentoch a závitový segmetn o hrúbke 5 mm, dĺžka 3,2m, 1 ks | min výkon 6 t/h |  |
| Hradítko pod závitovkový dopravník ručne ovládané, 1 ks | áno |  |
| Spádové potrubie 159 x 5 mm, 1 ks | áno |  |
| Súčasťou dodávky musí byť elektrická inštalácia s riadenie dávkovania | áno |  |
| Inštalácia brány namiesto pôvodných okien | áno |  |
| Vyplnenie dvoch otvorov o priemere 1900 mm v podlahe so zásobníkmi na melasu | áno |  |
| Demontáž pôvodného dávkovania tekutín so zásobníkmi | áno |  |
| Demontáž nepoužívaných cyklónov s ventilátorov nad zásobníkmi tekutín | áno |  |
| Súčasťou ponuky musí byť motorická elektroinštalácia, projektová dokumentácia, revízna správa | áno |  |
| Súčasťou ponuky musí byť svetelná elektroinštalácia, výmena svetiel a vypínačov | áno |  |
| Dopravné náklady v cene | áno |  |
| Záruka od uvedenia do prevádzky | min 24 mesiacov | Uveďte parameter: |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | | **Cena za 1 ks v EUR bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom v EUR**  **bez DPH:** |
| **Výrobňa kŕmnych zmesí** | |  | 1 |  |
| **Ponúkaný typ/ značka/:** |  | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | |  | | |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Email a telefonický kontakt:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |