|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov**  **Názov zákazky:** Obstaranie stánkov a dopravných prostriedkov – Investície do mobilných odbytových zariadení spoločnosti MPconnect s.r.o.  **Projekt**: „Investície do mobilných odbytových zariadení spoločnosti MPconnect s.r.o.“ | | | |
| **Obchodné meno spoločnosti:** | | | |
| **Adresa uchádzača:** | | | |
| **IČO:** | **DIČ:** | | **IČ DPH:** |
| **Kontaktná osoba:** | |  | |
| **Telefón:** | | **e-mail:** | |
| ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“*** | | | |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Logický celok č. 1 – Dopravné prostriedky**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) „Skriňová dodávka“ do 3,5ton – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Základná výbava: | |
| Celková hmotnosť do 3,5 ton | ÁNO / NIE |
| Max. výkon motora min. 100 kW |  |
| Max. krútiaci moment min. 300 Nm |  |
| Manuálna prevodovka | ÁNO / NIE |
| Emisná norma Euro 6 | ANO / NIE |
| Druh paliva : Nafta podľa DIN EN 590 |  |
| Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka |  |
| Druh pohonu : Pohon predných kolies |  |
| Výška nákladného priestoru (mm) min 1 900 |  |
| Objem nákladného priestoru (m3) min. 14 |  |
| Ostatné: | |
| Klimatizácia manuál | ÁNO / NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného vozidla:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Doplňte***

|  |  |
| --- | --- |
| **2) „Skriňová dodávka“ do 3,5ton s odnímateľným chladiacim kontajnerom – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Základná výbava: | |
| Celková hmotnosť do 3,5 ton | ÁNO / NIE |
| Max. výkon motora min. 100 kW |  |
| Max. krútiaci moment min. 300 Nm |  |
| Manuálna prevodovka | ÁNO / NIE |
| Emisná norma Euro 6 | ANO / NIE |
| Druh paliva : Nafta podľa DIN EN 590 |  |
| Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka |  |
| Druh pohonu : Pohon predných kolies |  |
| Výška nákladného priestoru (mm) min 1 900 |  |
| Objem nákladného priestoru (m3) min. 14 |  |
| Ostatné: | |
| Klimatizácia manuál | ÁNO / NIE |
| Odnímateľný chladiaci kontajner, parametre: |  |
| Prevádza pri teplote okolia minimálne od -10 do +30°C | ÁNO/NIE |
| Prevádzka aj pri zastavení vozidla | ÁNO/NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného vozidla:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Doplňte***

|  |  |
| --- | --- |
| **3) „Úžitkové auto“ do 3,5 ton s odnímateľným chladiacim kontajnerom – 1 ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Základná výbava: | |
| Celková hmotnosť do 3,5 ton | ÁNO / NIE |
| Max. výkon motora min. 73 kW |  |
| Max. krútiaci moment min. 250 Nm |  |
| Manuálna prevodovka | ÁNO / NIE |
| Emisná norma Euro 6 | ANO / NIE |
| Druh paliva : Nafta podľa DIN EN 590 |  |
| Prevodovka 6-stupňová manuálna prevodovka |  |
| Druh pohonu : Pohon predných kolies |  |
| Výška nákladného priestoru (mm) min 1 200 |  |
| Objem nákladného priestoru (m3) min. 3 |  |
| Šírka nákladného priestoru, min./max. 1 500/1 700 |  |
| Dĺžka batožinového priestoru na podlahe min.2 100mm |  |
| Ostatné: | |
| Klimatizácia manuál | ÁNO / NIE |
| Odnímateľný chladiaci kontajner, parametre: |  |
| Prevádza pri teplote okolia minimálne od -10 do +30°C | ÁNO/NIE |
| Prevádzka aj pri zastavení vozidla | ÁNO/NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného vozidla:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Doplňte***

**Logický celok č. 2 – Mobilný predajný stánok v tvare „Jahoda“**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Mobilný predajný stánok v tvare „Jahoda“ – 3ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Základná výbava: | |
| Celková hmotnosť max. 500kg |  |
| Celková výška od/do [mm] : 2 500/ 3 000 |  |
| Celková dĺžka od/do [mm] : 3 000/ 3 500 |  |
| Celková šírka od/do [mm] : 2 500/ 2 600 |  |
| Oceľová podlaha s OSB doskami |  |
| Sklolaminátové riešenie stánku |  |
|  |  |
| Vizuálne riešenie, alebo adekvátna náhrada |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného typu:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Doplňte***

**Logický celok č. 3 – Mobilný moderný modulový predajný stánok**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Mobilný moderný modulový predajný stánok – 3ks** | |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*** |
| Základná výbava: | |
| Celková hmotnosť max. |  |
| Celková výška od/do [mm] : 2 800 / 3 200 |  |
| Celková dĺžka od/do [mm] : 5 500 / 6 500 |  |
| Celková šírka od/do [mm] : 2 500 / 3 500 |  |
| Oceľová konštrukcia, lakovaná polyuretánovou farbou |  |
| Strecha jednostranný spád |  |
| Izolácia strechy zo sendvičového panelu hrúbky min.100mm EPS |  |
| Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) min. 0,39 W (m2\*K) |  |
| Vonkajšie steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou min. 100 mm EPS |  |
| Podlaha izolovaná |  |
| Zvárané oceľové rošty na podlahe so stavebnou doskou hrúbky min. 18mm |  |
| Plastové okná harmonikové šírka/výška min. 5500/2200 |  |
| Vodoinštalácia : dres – 1ks, prietokový ohrievač – 1ks |  |
| Vybavenie modulárnej stavby : predajný pult, police, chladiaci stavebnicový box s agregátom na min. 1300L  (splnenie podmienky nemá vplyv na vyhodnotenie) |  |
| Elektroinštalácia : Osvetlenie svietidlá – 3ks |  |
| Zásuvky 220V – 6ks |  |
| Elektrický rozvádzač s ističmi – 1ks |  |
| Vizuálne riešenie, alebo adekvátna náhrada |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného typu:** |  |
| **Obchodné meno výrobcu:** |  |
| **Cena za kus bez DPH v EUR** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

***\* Doplňte***

V ........................................., dňa .................. ........................................................................ podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača