**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Obstaranie vakovača*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec,  IČO: 00205788 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Obstaranie vakovača** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | - Požadovaný priemer tunela min 2,7 m a max 3,0 m |
| 2. | - Lisovanie hmoty pomocou vkladacieho rotora |
| 3. | - Požadovaný pracovný záber rotora min 2,2 m a max 2,7 m |
| 4. | - Počet vtláčacích zubov na rotore min 100 ks |
| 5. | - Pracovné zuby chránené tvrdonávarovými a vymeniteľnými plechmi |
| 6. | - Počet čechracích valcov min 2 ks |
| 7. | - Zadná stena pracovného tunela hydraulicky výtlačná alebo je zásuvné dno pod rotor |
| 8. | - Predĺženie pracovného tunela o min 500 mm |
| 9. | - Podávací stôl hydraulicky ovládaný |
| 10. | - Podávací stôl vybavený gumotextilným pásom alebo PVC |
| 11. | - Zvýšené bočnice podávacieho stola |
| 12. | - Oporná brána s oceľovým rámom a pevným výpletom |
| 13. | - Oceľové laná na vytvorenie brzdného účinku min 2 ks |
| 14. | - Dĺžka oceľových lán pri plnom rozvinutí min 70 m a max 90 m |
| 15. | - Hydraulické navíjanie oceľových lán |
| 16. | - Brzdy na nastavenie odporu odvíjania lán min 2 ks |
| 17. | - Možnosť odpojenia zadnej opornej brány |
| 18. | - Systém silážovania pomocou krátkeho oceľového lana a kotvy, bez zadnej opornej brány |
| 19. | - Možnosť lisovať do silážnych vakov bez obmedzenia dĺžky |
| 20. | - Všetky hydraulické funkcie musia byť ovládané z jedného miesta obsluhy stroja |
| 21. | - Brzdy vo všetkých kolesách ovládané vzduchom |
| 22. | - Hydraulické natáčanie zadných kolies - Prevodovka pre traktory o výkone min 180 k a max 200 k |
| 23. | - Pripojenie k traktoru pomocou gule K80 |
| 24. | - Hmotnosť max 10000 kg |
| 25. | - Výška stroja v prepravnej polohe max 4,00 m |
| 26. | - Dĺžka stroja v prepravnej polohe max 7,5 m |
| 27. | - šírka stroja v prepravnej polohe max 3,0 m |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Obstaranie vakovača** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |