**CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA**

***„Technologické zariadenia pre LESY SERVIS, s. r. o.“***

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 1: Uzavretý pneumatický lis na hrozno (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota**  | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkaná hodnota** |
| Nerezové prevedenie | áno |  |
| Kolieska | áno |  |
| Veľkosť displeja | min. 6“ |  |
| Voľba programu | áno |  |
| Automatické a manuálne ovládanie | áno |  |
| Vstavaný kompresor  | áno |  |
| Bezpečnostné mechanizmy | áno |  |
| Výkon motora | min. 1,1 kW |  |
| Výkon kompresora | min. 2 kW |  |
| Zberná vaňa | min. DN40 |  |
| Kapacita zbernej vane | min. 150 l |  |
| Objemová kapacita lisu | min. 800 litrov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č.2: Digitálny refraktometer (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| LCD displej | áno |  |
| Ochrana proti vode IP65 | áno |  |
| Rýchle výsledky do: | max. 3 sekúnd |  |
| Presnosť obsahu cukru pri 25°C |  min. ±0,2 % |  |
| Potrebný objem vzorky | max. 120 μl |  |
| Typ batérie: 9 V | áno |  |
| Rozlíšenie obsahu cukru | min. 0,1% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 3: Fotometer pre meranie zvyškového cukru vo víne (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametre** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| Rozlíšenie | min. 0,25 g/l |  |
| Rozsah merania | min. 0,00 až 50,00 g/l |  |
| Metoda zisťovania | Fehlingova metóda |  |
| Vhodný na meranie zvyšného cukru vo víne | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 4: Tlačiareň etikiet(1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parametre** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| Farebný dotykový displej | áno |  |
| Šírka tlače | min. 105 mm |  |
| Rýchlosť tlače | min. 290 mm/s |  |
| Možnosť pridať aj externé odvíjanie pásky | áno |  |
| Systém odlepovania etikiet | áno |  |
| Napínanie pásky | áno |  |
| Vodítko pásu etikiet | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 5: Dubový sud (8 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| Materiál francúzsky dub | áno |  |
| Objem sudu | min. 112 litrov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH za 8 ks** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH za 8 ks** |  |

**Logický celok č. 6: Vinifikátor (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota**  | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkaná hodnota** |
| Objem  | min. 3000 l |  |
| Priemer nádrže | min. 1300 mm  |  |
| Výška plášťa | min. 2000 mm |  |
| Celková výška s piesťom | min. 3330 mm |  |
| Spodný sklon | min. 5% |  |
| Výška chladiaceho plášťa | min. 750 mm |  |
| Maximálny pracovný tlak | min. 1,8 bar |  |
| Materiál autentická nehrdzavejúca oceľ AISI304BA | áno |  |
| Nastaviteľné nohy 4 ks  | áno |  |
| Celkový výstupný nerezový guľový ventil DN50 s krytom na nerezovej reťazi | áno |  |
| Parciálny výstupný nerezový guľový ventil DN50 pripojený na čerpadlo | áno |  |
| Čiastočný vývod vo vnútri nerezovej siete | áno |  |
| Čerpadlo upevnené na nádrži s prídavným nerezovým guľovým ventilom | áno |  |
| Elektroskriňa pre automatické ovládanie čerpadla, pneumatického valca a teploty | áno |  |
| Regulátor tlaku vzduchu v blízkosti elektrickej skrine | áno |  |
| Digitálny teplomer s nerezovou sondou | áno |  |
| Pneumatický valec s výškou min. 1000 mm s vnútornými nerezovými pedálmi na miešanie | áno |  |
| Otvor na vrchu nádrže - kruhová šachta priemer min. 400 mm s bezpečnostným ramenom | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 7: Chladiace zariadenie pre riadené kvasenie (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky****Ponúkané parametre**  |
| Digitálny termostat  | áno |  |
| Vypúšťací ventil | áno |  |
| Priame napojenie na vymrazovacie dosky a chladiace plášte | áno |  |
| Ovládanie pre min. 4 nádrže | áno |  |
| Vybavenie agregáta  |  min. 4 výstupy |  |
| Hadice s rozmermi | min. 12x9 mm - 20 m |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ........................ dňa ................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**