|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: AGROZAMI, spol. s r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Tvarožná 155, 059 71 Tvarožná |
| IČO obstarávateľa: 36502596 |

Úžitkové vozidlo skriňové s pojazdnou predajňou a chladiacim boxom - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| **Technické údaje vozidla** | | |
| Verzia minimálne | L3H2 |  |
| Celková hmotnosť maximálne (t) | 3,5 |  |
| Objem motora minimálne (m3) | 1 990 |  |
| Maximálny výkon minimálne (kW) | 95 |  |
| Palivo - nafta | áno | Vyberte položku. |
| Emisná norma minimálne | EURO 6 |  |
| Prevodovka manuálna | áno | Vyberte položku. |
| Počet prevodových stupňov (ks) minimálne | 6 |  |
| Objem palivovej nádrže (l) minimálne | 75 |  |
| Počet miest na sedenie (ks) minimálne | 2 |  |
| Pohon | 2x2 |  |
| Náhon predný | áno | Vyberte položku. |
| Počet dverí (ks) minimálne | 2 |  |
| Bočné kridlové dvere pravé 1 ks, zadné dvere ľavé 1 ks | áno | Vyberte položku. |
| Veľkosť pneumatík minimálne (")225/65 R16 C | áno | Vyberte položku. |
| Airbag vodiča | áno | Vyberte položku. |
| Elektronický stabilizačný systém + HILL HOLDER | áno | Vyberte položku. |
| Elektrické ovládanie predných okien | áno | Vyberte položku. |
| Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá | áno | Vyberte položku. |
| Plnohodnotná rezerva | áno | Vyberte položku. |
| LED denné svietenie | áno | Vyberte položku. |
| Zadné parkovacie senzory | áno | Vyberte položku. |
| Rádio | áno | Vyberte položku. |
| Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s lakťovou a bedrovou opierkou | áno | Vyberte položku. |
| Dažďový a svetelný senzor | áno | Vyberte položku. |
| Hmlové svetlomety | áno | Vyberte položku. |
| Bočné dvere plné | áno | Vyberte položku. |
| Zadné dvere plné, otvárateľné minimálne 270 °C | áno | Vyberte položku. |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | áno | Vyberte položku. |
| USB port pre nabíjanie na prístrojovej doske | áno | Vyberte položku. |
| Plastové ochranné lemy okolo kolies | áno | Vyberte položku. |
| Odkladacia priehradka nad čelným sklom | áno | Vyberte položku. |
| Kontajner na rezervné koleso | áno | Vyberte položku. |
| Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom | áno | Vyberte položku. |
| Cúvacia kamera | áno | Vyberte položku. |
| **Úprava vozidla** | | |
| Vozidlo pojazdná predajňa s chladiacim boxom | áno | Vyberte položku. |
| Vnútorný priestor delený na 2 časti: chladiaci sklad na mlieko a predajná plocha | áno | Vyberte položku. |
| Predeľovacia priečka medzi skladom a predajňou | áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka predeľovacej priečky (mm) minimálne | 60 |  |
| Vstupné dvere do skladu 1 x izolované | áno | Vyberte položku. |
| Priečka s výdajným miestom zo skladu | áno | Vyberte položku. |
| Izotermická úprava ložnej podlahy skriňovej nadstavby | áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka izolácie strop (mm) minimálne | 65 |  |
| Hrúbka izolácie podlaha (mm) minimálne | 65 |  |
| Hrúbka izolácie bočné steny (mm) minimálne | 65 |  |
| Povrch laminát s hygien. atest, s hrúbkou v (mm) minimálne | 1,5 |  |
| Podlaha zo vodovzdornej protišmykovej preglejky | áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka vodovzdornej protišmykovej preglejky minimálne (mm) | 18 |  |
| LED osvetlenie, ovládanie z kabíny pre chladiaci sklad a predajnú plochu | áno | Vyberte položku. |
| Vonkajšie ozvučenie vozidla | áno | Vyberte položku. |
| El. rozvod na 230 V + 12 V | áno | Vyberte položku. |
| Menič napätia (W) minimálne | 3 000 |  |
| Chladiarenské zariadenie s chladením v sklade (°C) minimálne | 0 |  |
| Chladiarenské zariadenie v sklade s el. prípojkou na 230 V a s možnosťou ohrevu a s montážou | áno | Vyberte položku. |
| Dvojdverová chladnička presklená (ks) | 2 |  |
| Výdajný pult (ks) | 1 |  |
| **Hygienický kút:** | | |
| Drez nerezový (ks) | 1 |  |
| Bojler s objemom (l) minimálne | 5 |  |
| Drezová batéria plastová (ks) | 1 |  |
| Rozvod | áno | Vyberte položku. |
| 2 ks nádrž s objemom (l) minimálne | 25 |  |
| Skrinka s pracovnou doskou a prekrytie | áno | Vyberte položku. |
| Dávkovač na papierové utierky a tekuté mydlo | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača