**Identifikácia predkladateľa cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

**1) Navádzanie GPS – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Prijímač signálu - anténa |  |
| Možnosť montáže na viac druhov strojov |  |
| Sada na montáž |  |
| Presnosť signálu: min. 30 cm |  |
| Univerzálny displej |  |
| Uhlopriečka: min.: 20 cm |  |
| Dotykové ovládanie |  |
| Vodeodolná obrazovka |  |
| Volant s riadiacim motorom |  |
| Aktivácie navádzania potrebne na využívanie funkcií |  |
| Kabeláž - komplet |  |
| Bez snímača polohy predných kolies |  |
| Kompatibilita s traktorom JohnDeere 4052R |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejačka s výsevom na široko – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Univerzálna sejačka s výsevom na široko |  |
| Objem zásobníka: min. 180 l |  |
| Uzatváratelný zásobník |  |
| Pripojovací rám - univerzálny |  |
| Pohon ventilátora - elektrické |  |
| Dávkovanie - valčekové |  |
| Hadice  |  |
| Sejací rám s vývodmi |  |
| Výsevný prvok pre veľké semená – tráva, raž, rastliny na zelene hnojenie |  |
| Hmotnosť: max.: 400 kg |  |
| Bez vlastného trojbodového závesu, uchytenie na A rám trojbodového závesu prídavného zariadenia.  |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkom za 1) + 2) bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**