**Identifikácia predkladateľa cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Štatutárny zástupca |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Kontakt (tel., mail) |  |

**1) Navádzanie GPS – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Prijímač signálu - anténa | |  |
| Možnosť montáže na viac druhov strojov | |  |
| Sada na montáž | |  |
| Presnosť signálu: min. 30 cm | |  |
| Univerzálny displej | |  |
| Uhlopriečka: min.: 20 cm | |  |
| Dotykové ovládanie | |  |
| Vodeodolná obrazovka | |  |
| Volant s riadiacim motorom | |  |
| Aktivácie navádzania potrebne na využívanie funkcií | |  |
| Kabeláž - komplet | |  |
| Bez snímača polohy predných kolies | |  |
| Kompatibilita s traktorom JohnDeere 4052R | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejačka s výsevom na široko – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Univerzálna sejačka s výsevom na široko | |  |
| Objem zásobníka: min. 180 l | |  |
| Uzatváratelný zásobník | |  |
| Pripojovací rám - univerzálny | |  |
| Pohon ventilátora - elektrické | |  |
| Dávkovanie - valčekové | |  |
| Hadice | |  |
| Sejací rám s vývodmi | |  |
| Výsevný prvok pre veľké semená – tráva, raž, rastliny na zelene hnojenie | |  |
| Hmotnosť: max.: 400 kg | |  |
| Bez vlastného trojbodového závesu, uchytenie na A rám trojbodového závesu prídavného zariadenia. | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena spolu bez DPH v EUR** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkom za 1) + 2) bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**