**Príloha č. 1**

**Návrh na plnenie kritérií**

**Investície do technického a technologického vybavenia včelej farmy - Peter Pišák - Apis Original,**  Logický celok č. 4 Sušička na včelí peľ

Základné parametre

|  |
| --- |
| **Logický celok č. 4 Sušička na včelí peľ**  |
| **p.č.** | **Požiadavka na predmet zákazky/parameter** | **Opis/hodnota/počet** | **Vyplní uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (áno/nie, resp. uvedie konkrétny parameter)** |
| 1. | Obstarávaný počet kusov | 1 kus | *do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie ponúkaného stroja* |
| 2. | Lehota dodania | do 90 pracovných dní po účinnosti zmluvy, t.j. kladnej kontroly verejného obstarávania zo strany kontrolného orgánu. |  |
| 3, | Záručná doba | 36 mesiacov |  |
| 4. |  | Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |
| 5. | celonerezová |  |  |
| 6, | napájanie  | 400 V |  |
| 7. | výkon ohrievača/ov sušičky  | min. 4 kW max. 6 kW, |  |
| 8. | počet ventilátorov | 2 kusy |  |
| 9. | kapacita sušičky min. 55 max. 65 kg čerstvého peľu, | min. 55 max. 65 kg čerstvého peľu, |  |
| 10. | izolované steny sušičky |  |  |
| 11. | hrúbka izolácie steny sušičky  | min. 1,5 cm max. 3 cm, |  |
| 12. | teplovzdušná sušička, nie na princípe kondenzácie vlhkosti, |  |  |
| 13. | nastavenie teploty  | v rozsahu min. od 30 do 55 stupňov C, |  |
| 14. | vzduch fúkajúci do spodnej časti každej tácky na peľ, následný odvod vzduchu z každej tácky, vzduch sa v sušičke nepremiešava medzi jednotlivými táckami |  |  |
| 15. | Služby spojené s dodaním, zmontovaním, zaškolením obsluhy. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov výrobcu:**  | **Typové označenie:**  | **Cena bez DPH:** | **DPH:** |  **Cena s DPH:**  |
|  |  |  |  |  |

V .........................dňa......................

Podpis zodpovednej osoby