|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Kuter*** |
| ***Prijímateľ:*** | **Lacnea Slovakia, s. r. o.**  Nám. Sv. Anny 15, 91101 Trenčín  IČO: 44110219 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) Varný kotol |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Kuter 95 l** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Objem | 95 l | Uveďte parameter: |
| 2. | Príkon | 33 kW | Uveďte parameter: |
| 3. | Prevádzkové napätie | 400V/50Hz | Uveďte parameter: |
| 4. | * Plynulá regulácia otáčok nožového hriadeľa | Áno |  |
| 5. | Pohon nožového hriadeľa | 30 kW | Uveďte parameter: |
| 6. | Nožový hriadeľ – otáčky | 500-5000 min -1 | Uveďte parameter: |
| 7. | Otáčky miešacie - dopredu a dozadu | 50 - 500 min -1 | Uveďte parameter: |
| 8. | Otáčky misy (2 rýchlosti) | 4-20 ot/ min-1 | Uveďte parameter: |
| 9. | Vyhadzovač diela | Áno |  |
| 10. | Hladina hluku pri behu naprázdno | 74 dBA | Uveďte parameter: |
| 11. | Optimálne plnenie misy pri výrobe jemných sekaných výrobkov | 20-70 kg | Uveďte parameter: |
| 12. | Optimálne plnenie misy pri tuchších materialoch | 20-50 kg | Uveďte parameter: |
| 13. | Nastaviteľné nohy stroja | Áno |  |
| 14. | Hlavný vypínač a elektrické ovládanie integrované v stroji | Áno |  |
| 15. | Centrálne ovládanie s veľkým displejom s prevádzkovými dátami a informáciami | Áno |  |
| 16. | Teplotné čidlo s vysokou presnosťou umiestnené v priestore rezania | Áno |  |
| 17. | Vypínací automatika | Áno |  |
| 18. | Plynulé nastaviteľné otáčky nožového hriadeľa od miešania až po. najvyššie otáčky | Áno |  |
| 19. | Žiadne prúdové maximá - plynulá regulácia | Áno |  |
| 20. | Miešacie otáčky dopredu a dozadu | Áno |  |
| 21. | Elektrická brzda nožového hriadeľa | Áno |  |
| 22. | Misa so zvýšeným okrajom, i u riedkych druhovdiela nepretekácez okraj | Áno |  |
| 23. | Úsporné pohony - nízke náklady na energiu | Áno |  |
| 24. | Elektrické zdvíhanie nožového veka | Áno |  |
| 25. | Výpustnáskrutka na vodu | Áno |  |
| 26. | Všetky agregáty integrované v stroji | Áno |  |
| 27. | Tepelná ochrana motora | Áno |  |
| 28. | Celonerezový rám stroja | Áno |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |