**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Modernizácia prevádzky vinárskeho podniku H2G, s.r.o v obci Nevidzany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Nerezová nádrž SDP pravouhlá delená s DP** | **5** |  |  | * objem nádrže 2000 l + 1000 l
* min. výška plášťa = 2000 mm, min. celková výška 2450 mm
* rozmery (hĺbka x šírka) = 1900 x 1050 mm
* osadené na mieru v rámci vínnej pivnice
* 4x nohy vysoké 250 mm (2x predné nohyy výškovo nastaviteľné)
* 2x excentrické dno a veko nádrže
* 2x nalievacie hrdlo DN50 + dvojčinný ventil
* 2x totálna výpust s guľovým ventilom 5/4´
* 2x stáčací výpust s guľovým ventilom 5/4´
* 2x ochutnávací ventil CAE ½“
* 2x oválne dvere CAE 305 x 440 mm, rám dvier vylisovaný priamo v plášti nádrže
* 2x otvorený stavoznak
* 2x duplikátor chladenia
* 2x priestor na snímač
* 1x držiak rebríku
 |  |  |  |
| **2** | **Elektrický prietokový pastér** | **1** |  |  | * dĺžka – min. 750 mm
* šírka – min 850 mm
* výška – min 1400 mm
* hmotnosť – max- 150 kg
* výkon: 200 l/hod
* objem vody: 30 litrov
* dobra ohrevu: 15 minút
* materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe
 |  |  |  |
| **3** | **Lineárny gravitačný plniaci stroj s hladinovou sondou v nádrži** | **1** |  |  | * dĺžka – min. 550 mm
* šírka – min 500 mm
* výška – min 1000 mm
* hmotnosť – max. 50 kg
* výkon: 200 l/hod
* objem nádoby: 25 litrov
* výška fliaš – max. 350 mm
* priemer fliaš – max. 125 mm
* materiál: vhodný na použitie v potravinárskej výrobe
 |  |  |  |
| **4** | **Chladiaci agregát** | **1** |  |  | * jedná sa o chladiaci okruh s príslušnými ochranami, scroll kompresor, vzduchom chladený kondenzátor, axiálne ventilátory, reguláciu, plastový otvorený zásobník vody, výparník ponorený v zásobníku, čerpadlo s bypasom, elektro rozvodnicu.
* zariadenie obsahuje aj digitálny regulátor teploty a zobrazovanie poruchy v skrinke diaľkové ovládania
* rám = železný profil zinkovaný v ohni + nerezové plechy
* funkcia tepelného čerpadla s reverzným chodom – ochladzovanie vzduchu a ohrev vody
* zariadenie obsahuje: **chladiaci agregát, automatické zastavovanie čerpadla, nemrznúcu zmes propylénglykol (60 l)**
 |  |  |  |
| **5** | **Regulátor kvasenia**  | **13** |  |  | * prenosný regulátor pre riadené kvasenie so snímačom teploty umiestneným na zadnej strane zariadenia, čo umožňuje regulátor vsunúť priamo do teplomerovej jímky na nádrži a prenášať ho medzi nádržami bez montáže.
* V prípade prenosu sa regulátor vytiahne z teplomerovej jímky a elektrickej zásuvky danej nádrže a tým istým spôsobom sa prenesie do inej nádrže.
 |  |  |  |
| **6** | **Napájací transformátor** | **1** |  |  | * napájací transformátor pre regulátor kvasenia

(max. 12 jednotiek) |  |  |  |
| **8** | **Doprava + inštalácia** | **1** |  |  | doprava do prevádzky obstarávateľa + inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |