**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Prepravník kŕmnych zmesí*** |
| ***Obstarávateľ:*** | BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.,  Hlavná 1, 911 05 Trenčín  IČO: 36 304 352 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno/ nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Prepravník kŕmnych zmesí*** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Objem - 58 m3 |
| 2. | Rám - oceľový / odľahčený |
| 3. | Nápravy : 9 ton kotúč 3 ks |
| 4. | Zdvíhacia náprava : 1 ks ( prvá ) |
| 5. | Disky : Hliníkové – 6 ks |
| 6. | Snímač tlaku v pneumatikách |
| 7. | Externá váha – spolupráca s ťahačom |
| 8. | Nárazník zadný Hliníkový |
| 9. | Oporné nohy Hliníkový certifikované |
| 10. | Osvetlenie komplet led |
| 11. | Výška točne – 1 150 mm |
| 12. | Rázvor náprav 1 310 mm |
| 13. | Celková výška - 3 700 mm |
| 14. | Podlahová skupina – jazdná výška podlahy od asfaltu 1 400 mm |
| 15. | Vzduchojemy hliníkové |
| 16. | Automat do výpustu vzduchu + blokacia |
| 17. | Ventil pri zdvihu návesu H+S |
| 18. | Veľké skrinky na náradie 2 ks min 80 cm |
| 19. | Hliníkový rebrík 2 000 mm dlhý |
| 20. | Skrinka na hasiaci prístroj + hasiaci pristroj |
| 21. | Nadstavba Hliníková lamelová oteruvzdorný hliník |
| 22. | Nadstavba Hrúbka lamely min 3 mm vnútro |
| 23. | Nadstavba Hrúbka podlahy min 7 mm |
| 24. | Nadstavba Predné čelo Hliník min 5 mm |
| 25. | Nadstavba Vzadu 3 kombinácia ( klapka, dvere1/2+1/2, 2 x šuber ) |
| 26. | Rukáv na výsypnik ( šuber ) 2 ks |
| 27. | Vibrátor pneumatický min 1 ks |
| 28. | Kotviace prvky ukotvené každých 1 200 mm |
| 29. | Paletová širka min 2450 mm |
| 30. | Samostatný balkon vpredu Hlinikový |
| 31. | Plachta 900 g , šponovanie cez račne |
| 32. | Profil šponovania Hranatý |
| 33. | Vystuha Hliniková rúra v plachte + pási 2 ks pozdĺžne |
| 34. | Otočné držiaky plachty do šírky |
| 35. | Vystužené rohy nadstavby hore |
| 36. | Zaistenie klapky 4 ks háky |
| 37. | Šraubová poistka klapky nim 1 ks na strane |
| 38. | Schodíky do nadstavby vzadu PS dverí výsuvne |
| 39. | Umelá stena na šikmom čele min2 ks laty |
| 40. | Hydrauický piest s cilindrom- predné ukotvenie o nadstavbu |
| 41. | Farba rámu čierna |
| 42. | Prídavné svetlá na cúvanie |
| 43. | Prídavné svetlá za opornými nohami |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  
a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |