|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ  | **AGRO DLHÉ, s.r.o.**Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica |
| Predmet zákazky | **Ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív** |

**Technická špecifikácia a Cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Kontakt (tel., e-mail): |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného výrobku :** |  |
| **Typ , Výrobca** |  |

**Technická špecifikácia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní):** |
| **áno / nie / prípadne uviesť** |
| 1. | pracovný záber min. 24 m | áno/nie*(uviesť rozsah)* |   |
| 2. | zásobník min. 10 000 l | áno/nie*(uviesť rozsah)* |   |
| 3. | samokalibrácia na použité hnojivo | áno/nie |   |
| 4. | násypný rošt, sitá na zachytávanie nečistôt, plachta na zakrytie zásobníka | áno/nie |   |
| 5. | súčasť musí byť technologické riešenie zabezpečujúce precíznu aplikáciu PH alebo variabilitu aplikácie PH do pôdy | áno/nie |   |
| 6. | automatické dávkovanie hnojiva podľa uložených máp hnojenia, GPS | áno/nie |   |
| 7. | automatické vypínanie sekcií | áno/nie |   |
| 8. |  GPS monitorovací systém polohy, alebo predpríprava na takýto systém | áno/nie |  |
| 9. | uchytenie K80 | áno/nie |  |

**Cenová kalkulácia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.**  | **Názov položky** | **Množstvo** | **Cena celkom v Eur bez DPH** |
| 1. | **Ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív** | 1 ks |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Záruka:**  |  min. 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia dodávky  |
| **Súčasť dodania predmetu zákazky**

|  |
| --- |
|  Vyplní uchádzač |

**Lehota dodania:**  | Manuál -návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku Do 30 dní od vystavenia objednávky |

*Pozn. Cenu uvádzate aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

**Dátum vystavenia ponuky**:

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby**: