**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Ťahaný postrekovač*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145,  91324 Veľká Hradná,  IČO: 31436641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

* Ťahaný postrekovač s objemom nádrže min. 4 000 l so suchým ukazovateľom hladiny.
* Nádrž z polypropylénu vytvarovaná pre kvalitné miešanie a preplachovanie zabraňujúca usádzaniu rezíduí.
* Preplachová nádrž s objemom 400l, nádrž na umývanie rúk s objemom 20l.
* Oceľové postrekové ramená s tlmičmi a pružením
* Posuvná náprava pre šírku kolies od 150- do 210 cm
* Odpruženie nápravy
* Vzduchové brzdy s parkovacou brzdou max. rýchlosť 40 km/hod.
* Zapojenie do spodného závesu.
* Guľový záves K80
* Kolesá min. 300/95R46
* Blatníky pre flotačné kolesá
* Systém postrekovania s jedným piestovo membránovým čerpadlom (min. 280 l/min).
* Postrekové ramená min. 18 / 12 m. so 6 sekciami
* Tlaková cirkulácia
* Elektro-hydraulické ovládanie postrekových ramien - sklápanie, výškové nastavenie, náklon ramien, variabilná geometria ramien
* Päťnásobný držiak dýz
* Základné ovládanie s multifunkčnou pákou (cez 3 pólový konektor)
* Ovládanie postrekovača cez ISOBUS s Joistickom
* Box na ochranný odev.
* Induktor na chemikálie s oplachovacou hlavou, celkový objem min. 50 l.
* Striekacia pištoľ pre induktor na chemikálie
* Automatické ovládanie výšky ramien
* Zavesenie ramien pre prácu v kopcovitom teréne.
* Doraz postrekových ramien
* EU cestná homologizácia.

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |