**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 6: Vinifikátor (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Splnenie technickej požiadavky**  **Ponúkaná hodnota** |
| Objem | min. 3000 l |  |
| Priemer nádrže | min. 1300 mm |  |
| Výška plášťa | min. 2000 mm |  |
| Celková výška s piesťom | min. 3330 mm |  |
| Spodný sklon | min. 5% |  |
| Výška chladiaceho plášťa | min. 750 mm |  |
| Maximálny pracovný tlak | min. 1,8 bar |  |
| Materiál autentická nehrdzavejúca oceľ AISI304BA | áno |  |
| Nastaviteľné nohy 4 ks | áno |  |
| Celkový výstupný nerezový guľový ventil DN50  s krytom na nerezovej reťazi | áno |  |
| Parciálny výstupný nerezový guľový ventil DN50 pripojený na čerpadlo | áno |  |
| Čiastočný vývod vo vnútri nerezovej siete | áno |  |
| Čerpadlo upevnené na nádrži s prídavným nerezovým guľovým ventilom | áno |  |
| Elektroskriňa pre automatické ovládanie čerpadla, pneumatického valca a teploty | áno |  |
| Regulátor tlaku vzduchu v blízkosti elektrickej skrine | áno |  |
| Digitálny teplomer s nerezovou sondou | áno |  |
| Pneumatický valec s výškou min. 1000 mm  s vnútornými nerezovými pedálmi na miešanie | áno |  |
| Otvor na vrchu nádrže - kruhová šachta priemer  min. 400 mm s bezpečnostným ramenom | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ........................ dňa ................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**