**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Rozmetadlo PH*** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROBAN s.r.o., 160, 980 21 Bátka,  IČO: 36 046 558 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: *Rozmetadlo PH*** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Nesené rozmetadlo priemyselných hnojív |
| 2. | Odstredivé 2-diskové rozmetadlo |
| 3. | Stroj obsahujúci digitálnu technológiu |
| 4. | Pracovný záber 24-36 m |
| 5. | Objem zásobníka s nadstavbou od-do 3000-3200 l |
| 6. | Užitočná nosnosť min. 3000 kg |
| 7. | Šírka zásobníka min. 230 cm |
| 8. | Pohon diskov cez pto 540 ot/min |
| 9. | Bezúdržbový pohon a prevodovka |
| 10. | Dno zásobníka a šupátka z nerezovej ocele |
| 11. | Nastavovanie šupátiek automaticky podľa rýchlosti |
| 12. | Rýchle servomotory šupátiek |
| 13. | Zariadenie pre okrajové a hraničné hnojenie s hydr. diaľk. ovládaním |
| 14. | Sytém sekčnej kontroly, najlepšie plynulý resp. min. počet sekcií 8 ks |
| 15. | Jeden spoločný ovládací a GPS terminál typu Isobus |
| 16. | Prijímacia GPS anténa |
| 17. | Funkcia variabilnej dávky hnojiva podľa mapy |
| 18. | Funkcia paralelné jazdy |
| 19. | Funckia aut. vypínanie - ovládanie sekcií |
| 20 | Krycia plachta |
| 21. | Osvetlenie a výstražné tabule |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |